Ausschreibungstext



Artikelnummer
242892

Typ
Hikvision HM-TD3028T-3/Q(O-STD)(B)

Kurzbeschreibung
Wärmebild Cube Kamera, 256x192, Temperaturmessung + 2°C, Alarm,

Hauptmerkmale
Auflösung 256 × 192, 12 μm, VOx UFPA, NETD ≤ 40 mK (25 °C, F1,0)
Unterstützung durch Weißlicht-Ergänzung
Temperatur-Ausnahmealarm zur Brandverhütung, -20 °C bis 550 °C (-4 °F bis 1022 °F), max. (± 2 °C, ± 2 %)
Integrierter Summer zur akustischen Warnung bei Erkennung einer Temperaturabweichung
Unterstützung von Modbus TCP für die Integration von Drittanbietersystemen
Bildverarbeitungstechnologie: Linear, Histogramm, selbstadaptiver thermischer AGC-Modus, DDE, 3D DNR
Hochwertiger Melder mit 10 Jahren Garantie

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Kameratyp
	Bi-Spektral

	Leistungsaufnahme
	5 W

	ONVIF
	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

	Power over Ethernet
	IEEE 802.3af

	Schutzart
	IP67

	Stromversorgung
	12VDC, PoE

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-40°C - 70°C

	Thermische Auflösung
	256x192

	Wide Dynamic Range (WDR)
	120dB

	Kamera
	

	Gegenlichtkompensation
	Ja

	Low Speed Shutter
	Ja

	Aufnahmesensor
	CMOS

	Lichtempfindlichkeit
	0,06 Lux

	System
	True Day&Night

	Display / Darstellung
	

	Bildauflösung max.
	2688x1520

	Funktionen
	

	Audiounterstützung
	Nein

	Bewegungsmelder
	Nein

	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)
	Ja

	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
	

	Steuer-Schnittstellen
	Ethernet

	Objektiv
	

	Bildwinkel horizontal (Wärmebild)
	50°

	Bildwinkel vertikal (Wärmebild)
	37,2°

	Brennweite (Wärmebild)
	3,6 mm

	Min. Fokussierdistanz (Wärmebild)
	0,3 m

	Objektiv Typ (Wärmebild)
	Festbrennweite

	Bildwinkel horizontal
	90°

	Bildwinkel vertikal
	64,2°

	Brennweite
	1,4 mm

	Objektiv Typ
	Festbrennweite

	Video
	

	Bildübertragungsrate max.
	30 fps

	Videokompression
	H.264, H.265

	Produktkennzeichnungen
	

	EAN/GTIN
	6974004645021

	Hersteller-Nummer
	308000363

	Serie
	Hikmicro

	Hersteller
	Hikvision

	Wärmebild
	

	Aufnahmesensor (Wärmebild)
	Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays

	IFOV (Instantaneous Field of View)
	3,33 mrad

	Spektraler Empfindlichkeitsbereich
	8 -14 µm

	Thermische Empfindlichkeit (NETD)
	40 mK
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