Ausschreibungstext



Artikelnummer
245810

Typ
Ajax EN54 FireProtect (Sounder) red

Kurzbeschreibung
Akustischer Funk-Signalgeber rot

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Farbe (Gehäuse)
	rot

	Schutzart
	IP54

	Stromversorgung
	Batterie CR123 3V

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-10 °C - 60 °C

	Produktkennzeichnungen
	

	EAN/GTIN
	4823114068416

	Hersteller-Nummer
	118604.278.RD1

	Serie
	Ajax EN54

	Hersteller
	Ajax



Weitere Produktinformationen



Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen
