Ausschreibungstext



Artikelnummer
245805

Typ
Ajax EN54 FireProtect (Sounder/VAD) black

Kurzbeschreibung
Optischer und akustischer Funk-Signalgeber schwarz

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	LED Statusanzeige
	Ja

	Farbe (Gehäuse)
	schwarz

	Schutzart
	IP54

	Stromversorgung
	Batterie CR123 3V

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-10 °C - 60 °C

	Produktkennzeichnungen
	

	EAN/GTIN
	4823114068379

	Hersteller-Nummer
	118600.279.BL1

	Serie
	Ajax EN54

	Hersteller
	Ajax



Weitere Produktinformationen



Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen
