Ausschreibungstext



Artikelnummer
247279

Typ
i-PRO WV-S61602A-Z3

Kurzbeschreibung
Netzwerk PTZ Kamera S-Serie, 6MP@30fps, 4,5-135mm AI, in

Hauptmerkmale
6MP
30x optischer Zoom
Bis zu 3 Edge AI-Analyse-Apps
Automatische AI-Verfolgung
Langlebiger Pan/Tilt-Getriebemechanismus
Eingebautes FIPS 140-3 Level 3 zertifiziertes Sicherheitselement
Secure Boot
NDAA-konform

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Vandalismusgeschützt
	Nein

	Audiokompression
	AAC-LC, G.711, G.726

	Farbe (Gehäuse)
	weiß

	Gehäuseart
	Innen

	Gehäusematerial
	Aluminium

	Leistungsaufnahme
	15 W

	Montageart
	Deckenmontage, Wandmontage

	ONVIF
	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

	Power over Ethernet
	IEEE 802.3at

	Stromversorgung
	12VDC, PoE+

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-10 °C  - 50 °C

	Zertifizierungen
	FIPS 140-3 Level 3

	Kamera
	

	Gegenlichtkompensation
	Ja

	Low Speed Shutter
	Ja

	Auflösungsstandard
	6 MP

	Aufnahmesensor
	CMOS

	Chipgröße
	1/2,8"

	Lichtempfindlichkeit
	0,13 Lux

	System
	True Day&Night

	Display / Darstellung
	

	Bildauflösung max.
	3328x1872

	Funktionen
	

	Audiounterstützung
	Ja

	Bewegungsmelder
	Ja

	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)
	Ja

	Interner-Speicher
	optional

	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
	

	Alarmeingänge
	3

	Ports
	1x 10/100Base-TX

	Steuer-Schnittstellen
	10/100-Base-TX, RJ-45

	Objektiv
	

	Bildwinkel horizontal
	2,5° - 62°

	Bildwinkel vertikal
	1,4° - 37°

	Brennweite
	4,5 - 135 mm

	Objektiv Typ
	Varifokal (motorisiert)

	Zoomfaktor (optisch)
	30

	Video
	

	Bildübertragungsrate max.
	30 fps

	Videokompression
	H.264, H.265, MJPEG

	Produktkennzeichnungen
	

	EAN/GTIN
	4570162078347

	Hersteller-Nummer
	WV-S61602A-Z3

	Serie
	i-PRO S-Serie

	Hersteller
	i-PRO



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	i-PRO WJ-PU201/G
	PoE Injector RJ45

	i-PRO WV-PM500
	Mikrofoneinheit weiß

	i-PRO WV-Q105A
	Wandhalterung Dome, Fisheye, PTZ opt. Sicherheitskabel

	i-PRO WV-QCL100-W
	Halterung, Decke weiß 1,5"Rp, ISO Femal

	i-PRO WV-QCL101-W
	Halterung, Decke weiß 1,5"NPS, ANSI Female

	i-PRO WV-QCN500-W
	Eckhalterung weiß

	i-PRO WV-QDC100C-W
	Dome Abdeckung für S61302-Z4 clear

	i-PRO WV-QDC100G-W
	Dome Abdeckung für S61302-Z4 smoked

	i-PRO WV-QEM101-W
	Einbaudeckenhalterung, indoor WV-S6302-Z4, WV-S6131, i-PRO weiß

	i-PRO WV-QJB500-W
	Adapterbox in Komb. Mit WV-QWL500-W i-PRO weiß

	i-PRO WV-QPL500-W
	Masthalterung weiß

	i-PRO WV-QWL100-W
	Wandhalterung WV-S61302-Z4, WV-S6131, WV-S6111, i-PRO weiß

	i-PRO WV-QWL500-W
	Wandhalterung WV-X41/S41xx, WV-X25/X22xx WV-S22/21xx, weiß



Empfehlungen

Dienstleistungen
	VIDEOR LACKIERUNG Grundkosten
	einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos

	VIDEOR LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera
	im RAL Farbton

	VIDEOR LACKIERUNG Wand-/Masthalterung /-dose
	im RAL Farbton

	VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera
	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera


