Ausschreibungstext



Artikelnummer
247285

Typ
i-PRO WV-S85402A-V2L1V

Kurzbeschreibung
Netzwerk Multisensor Kamera S-Serie, 2x4MP@30fps,2,9-7,3mm AI, IK10, IP66/67, IR, out, black

Hauptmerkmale
2x4MP (8MP)
eine IP Adresse, eine VMS Lizenz
Bis zu 4 Edge AI-Analyse-Apps
Eingebaute IR-LED
Großer Blickwinkel (Horizontal 100°)
Korridormodus (90°-270° Bildrotation)
Eingebautes FIPS 140-3 Level 3 zertifiziertes Sicherheitselement
Secure Boot
NDAA-konform
Herkunftsland Japan

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Vandalismusgeschützt
	Ja

	Audiokompression
	AAC-LC, G.711, G.726

	Beleuchtung
	Infrarot, LED

	Farbe (Gehäuse)
	schwarz

	Gehäuseart
	Außen

	Gehäusematerial
	Aluminium

	Beleuchtungsreichweite
	40 m

	Montageart
	Deckenmontage, Wandmontage

	ONVIF
	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

	Power over Ethernet
	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

	Schutzart
	IP66/67

	Stromversorgung
	PoE, PoE+

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-40 °C - 60 °C

	Wide Dynamic Range (WDR)
	WDR 108dB

	Zertifizierungen
	FIPS 140-3 level 3

	Kamera
	

	Gegenlichtkompensation
	Ja

	Low Speed Shutter
	Ja

	Auflösungsstandard
	4 MP

	Aufnahmesensor
	CMOS

	Chipgröße
	1/2,7"

	Lichtempfindlichkeit
	0,21 Lux

	System
	True Day&Night

	Tag-/Nacht-Umschaltung
	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

	Display / Darstellung
	

	Bildauflösung max.
	2688x1520

	Funktionen
	

	Audiounterstützung
	Ja

	Bewegungsmelder
	Ja

	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)
	Ja

	Interner-Speicher
	optional

	Objektiv
	

	Bildwinkel horizontal
	43° - 100°

	Bildwinkel vertikal
	24° - 56°

	Brennweite
	2,9 - 7,3 mm

	Objektiv Typ
	Varifokal (motorisiert)

	Zoomfaktor (optisch)
	2.5

	Video
	

	Bildübertragungsrate max.
	30 fps

	Videokompression
	H.264, H.265, MJPEG

	Produktkennzeichnungen
	

	EAN/GTIN
	4570162075124

	Hersteller-Nummer
	WV-S85402A-V2L1V

	Serie
	i-PRO S-Serie

	Hersteller
	i-PRO



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	i-PRO WJ-PU201/G
	PoE Injector RJ45

	i-PRO WV-PM500
	Mikrofoneinheit weiß

	i-PRO WV-Q105A
	Wandhalterung Dome, Fisheye, PTZ opt. Sicherheitskabel

	i-PRO WV-QCA501A
	I/O Kabel 1 Stück mit wasserdichter Tülle

	i-PRO WV-QCL100-B
	Halterung, Decke schwarz 1,5"Rp, ISO Femal

	i-PRO WV-QCL101-B
	Halterung, Decke schwarz 1,5"NPS, ANSI Female

	i-PRO WV-QCL501-B
	Deckenhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes schwarz

	i-PRO WV-QCN500-B
	Eckhalterung schwarz

	i-PRO WV-QPL500-B
	Masthalterung schwarz

	i-PRO WV-QSR507-B
	Halterung, 4 Bohrlöcher für Dualsensor Kamera schwarz

	i-PRO WV-QSR507F-B
	Halterung, Innengewinde ISO, Dualsensor Kamera schwarz

	i-PRO WV-QSR507F1-B
	Halterung, Innengewinde ANSI, Dualsensor Kamera schwarz

	i-PRO WV-QSR507M-B
	Halterung, Außengewinde ISO, Dualsensor Kamera schwarz

	i-PRO WV-QSR507M1-B
	Halterung, Außengewinde ANSI, Dualsensor Kamera schwarz

	i-PRO WV-QWL501-B
	Wandhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes schwarz

	i-PRO WV-QWL506-B
	Wandhalterung Befestigung mit 4 Schrauben schwarz

	i-PRO WV-QWL506M1-B
	Wandhalterung ANSI male Anschluss 1,5NPT schwarz



Empfehlungen

Dienstleistungen
	VIDEOR LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera
	im RAL Farbton

	VIDEOR LACKIERUNG Grundkosten
	einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos

	VIDEOR LACKIERUNG Wand-/Masthalterung /-dose
	im RAL Farbton

	VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera
	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera


