Ausschreibungstext



Artikelnummer
247612

Typ
SeeEyes SC-IPU601

Kurzbeschreibung
1-Kanal-IP Koax Sender, Empfänger Set PoE über UTP, High Power (70W), hohe Reichweite bis 800m

Hauptmerkmale
1-Kanal-IP + PoE über UTP Sender und Empfänger Set
PoE++ (IEEE 802.3af/at/bt, max 70W
Übertragungsreichweite: 100Mbps bis 500m
Übertragungsreichweite: 10Mbps bis 800m
Unterstützt Auto MDI/MDIX-Funktion
Stromübertragung mit automatischer Leistungsdiagnostik
Eingebauter Überspannungsschutz
Netzteil im Lieferumfang

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Bauart
	Modul

	Gerätetyp
	Medienkonverter

	Montageart
	Wandmontage

	PoE Budget (gesamt)
	70 W

	Reichweite
	800 km

	Stromversorgung
	56VDC, PoE

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-10°C ~ +50°C

	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
	

	Ports
	1

	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller-Nummer
	SC-IPU601

	Serie
	SeeEyes SC-IP

	Hersteller
	SeeEyes



Weitere Produktinformationen



Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen
