Ausschreibungstext



Artikelnummer
247505

Typ
Hikvision DS-2CD2347G3P-LIS2UY/SL(180°)

Kurzbeschreibung
Netzwerk Panorama Turret Kamera, 4MP, 180° Sichtfeld, ColorVu, AcuSense 3.0, Mic, IR, Weißlicht, IP67, weiß

Hauptmerkmale
180°-Panoramablick
Farbbilder rund um die Uhr dank ColorVu-Technologie
HikAI-ISP für hervorragende Rauschunterdrückung
Modi „Weißlicht“, „IR-Licht“ und „Smart Hybrid Light“
Personen- und Fahrzeugklassifizierung auf Basis von Deep Learning
Aktives Blitzlicht und akustischer Alarm zur Abschreckung von Eindringlingen
Kristallklarer Ton dank Arrayed Dual-Mic (-2U)
Klare Bildgebung bei starkem Gegenlicht dank 130-dB-WDR-Technologie
Korrosionsbeständiges Design (NEMA 4X), höhere Zuverlässigkeit
Staub- und wasserdicht (IP67)
Audio- und Alarmschnittstelle verfügbar
Umweltfreundliche und manipulationssichere Verpackung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Heizung
	Nein

	Vandalismusgeschützt
	Nein

	Audiokompression
	AAC-LC, G.711, G.722, G.726, Linear PCM, MP3

	Beleuchtung
	Infrarot, Weißlicht

	Farbe (Gehäuse)
	weiß,schwarz

	Gehäusematerial
	Metall

	Kameratyp
	Domekamera

	Leistungsaufnahme
	24 W

	Beleuchtungsreichweite
	40 m

	Montageart
	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage

	ONVIF
	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

	Power over Ethernet
	IEEE 802.3at

	Schutzart
	IP67, NEMA 4X

	Stromversorgung
	12VDC

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-30 °C - 60 °C

	Wide Dynamic Range (WDR)
	WDR 130dB

	Kamera
	

	Gegenlichtkompensation
	Ja

	Low Speed Shutter
	Ja

	Auflösungsstandard
	4 MP

	Aufnahmesensor
	CMOS

	Chipgröße
	1/2,5"

	Lichtempfindlichkeit
	0,0005 Lux

	System
	True Day&Night

	Tag-/Nacht-Umschaltung
	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

	Display / Darstellung
	

	Bildauflösung max.
	3040x1368

	Funktionen
	

	Audiounterstützung
	Ja

	Bewegungsmelder
	Ja

	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)
	Ja

	Interner-Speicher
	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte

	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
	

	Alarmeingänge
	2

	Ports
	1x 10/100Base-T, RJ-45

	Steuer-Schnittstellen
	10/100-Base-TX, RJ-45

	Objektiv
	

	Bildwinkel horizontal
	186,4°

	Bildwinkel vertikal
	78°

	Blendensteuerung
	Fixed

	Brennweite
	2,8 mm

	Objektiv-Mount
	M12

	Objektiv Typ
	Varifokal (motorisiert)

	Video
	

	Bildübertragungsrate max.
	25 fps

	Videokompression
	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG

	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller-Nummer
	311335040

	Hersteller
	Hikvision



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	Hikvision DS-1271ZJ-140
	Halterung, Decke, weiß, 140x545mm, für Hikvision Domes

	Hikvision DS-1273ZJ-140-Y(O-STD)
	Wandhalterung, Aluminiumlegierung, weiß

	Hikvision DS-1273ZJ-140B-Y(Black)(O-STD)
	Wandhalterung, Aluminiumlegierung, schwarz

	Hikvision DS-1273ZJ-140B-Y(O-STD)
	Wandhalterung, Aluminiumlegierung, weiß

	Hikvision DS-1275ZJ-S-SUS
	Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras

	Hikvision DS-1275ZJ-SUS
	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras

	Hikvision DS-1276ZJ-SUS
	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras

	Hikvision DS-1280ZJ-PT6
	Anschlussbox, Aluminium, weiß, Wandmontage, für Hikvision Domes

	Hikvision DS-1475ZJ-SUS
	Mastmontage Adapter, Edelstahl, für Hikvision Kameras

	Hikvision DS-1475ZJ-SUS(BLACK)
	Mastmontage Adapter, Edelstahl, schwarz, für Hikvision Kameras

	Hikvision DS-1476ZJ-SUS
	Eckmontage Adapter, weiß, für Hikvision Kameras

	Hikvision DS-220AZJ-145-WA(O-STD)
	Wandhalterung



Empfehlungen

Dienstleistungen
