Ausschreibungstext



Artikelnummer
247508

Typ
Hikvision DS-2CD3143G2-LIY(PTRZ)(2.8/4mm)

Kurzbeschreibung
Netzwerk PTRZ Dome Kamera, 4MP, 2,8/4mm, AcuSense, Weißlicht, IR, IP67, IK10, weiß

Hauptmerkmale
Motorisierte Schwenk-, Neige- und Drehfunktion für einfache Installation und Wartung
2,8/4 mm bei einer Kamera, Punkt-zu-Punkt-Zoom
Hohe Bildqualität mit 4 MPx Auflösung
Acusense: Zuverlässiges Erkennen von Personen oder Fahrzeugen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz
Smart Hybrid Light: Integriert IR- und Weißlicht, 3 zusätzliche Beleuchtungsmodi
Klare Bildgebung bei starkem Gegenlicht dank 120 dB echter WDR-Technologie
Effiziente H.265+-Kompression
Wettergeschützt (IP67) und vandalismusgeschützt (IK10)
HIK AI-ISP für hervorragende Rauschunterdrückung
-Y: Korrosionsgeschützte Bauweise, die im Vergleich zum Standard (NEMA 4X) für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit sorgt

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Vandalismusgeschützt
	Ja

	Audiokompression
	AAC-LC, G.711, G.722, G.726, Linear PCM, MP3

	Beleuchtung
	Infrarot, Weißlicht

	Farbe (Gehäuse)
	weiß

	Gehäusematerial
	Metall

	Kameratyp
	Domekamera

	Leistungsaufnahme
	16 W

	Beleuchtungsreichweite
	30 m

	Montageart
	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage

	ONVIF
	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

	Power over Ethernet
	IEEE 802.3at

	Schutzart
	IP67, NEMA 4X

	Stromversorgung
	12VDC

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-30 °C - 60 °C

	Wide Dynamic Range (WDR)
	120dB

	Kamera
	

	Gegenlichtkompensation
	Ja

	Low Speed Shutter
	Ja

	Auflösungsstandard
	4 MP

	Aufnahmesensor
	CMOS

	Chipgröße
	1/3"

	Lichtempfindlichkeit
	0,005 Lux

	System
	True Day&Night

	Tag-/Nacht-Umschaltung
	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

	Display / Darstellung
	

	Bildauflösung max.
	2688x1520

	Funktionen
	

	Bewegungsmelder
	Ja

	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)
	Ja

	Interner-Speicher
	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte

	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
	

	Alarmeingänge
	2

	Ports
	1x 10/100/1000Base-T, RJ-45

	Steuer-Schnittstellen
	10/100-Base-TX, RJ-45

	Objektiv
	

	Bildwinkel horizontal
	99,1° / 79,9°

	Bildwinkel vertikal
	58,6° / 46,1°

	Blendensteuerung
	Fixed

	Brennweite
	2,8 mm / 4 mm

	Objektiv Typ
	Varifokal (motorisiert)

	Video
	

	Bildübertragungsrate max.
	30 fps

	Videokompression
	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG

	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller-Nummer
	311334684

	Hersteller
	Hikvision



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	Hikvision DS-1271ZJ-120-Y(Black)(O-STD)
	Deckenhalterung, für HIK Mini Dome Kameras, Aluminiumlegierung, schwarz

	Hikvision DS-1271ZJ-120-Y(O-STD)
	Deckenhalterung, für HIK Mini Dome Kameras, Aluminiumlegierung, weiß

	Hikvision DS-1272ZJ-120-Y(Black)(O-STD)
	Wandhalterung, für HIK Dome Kameras, Aluminiumlegierung, schwarz

	Hikvision DS-1272ZJ-120B-Y(Black)(O-STD)
	Wandhalterung, für HIK Mini Dome Kameras, Aluminiumlegierung, schwarz

	Hikvision DS-1272ZJ-120B-Y(O-STD)
	Wandhalterung, für HIK Mini Dome Kameras, Aluminiumlegierung, weiß

	Hikvision DS-1275ZJ-S-SUS
	Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras

	Hikvision DS-1275ZJ-SUS
	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras

	Hikvision DS-1275ZJ-SUS(Black)
	Adapter, Mastmontage, Stahl, schwarz, 67-127mm für Hikvision Domes

	Hikvision DS-1276ZJ-SUS
	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras

	Hikvision DS-1280ZJ-DM46-Y(Black)(O-STD)
	Anschlussdose, Aluminiumlegierung, schwarz

	Hikvision DS-1280ZJ-DM46-Y(O-STD)
	Anschlussdose, Aluminiumlegierung, weiß

	Hikvision DS-1475ZJ-SUS
	Mastmontage Adapter, Edelstahl, für Hikvision Kameras

	Hikvision DS-1475ZJ-SUS(BLACK)
	Mastmontage Adapter, Edelstahl, schwarz, für Hikvision Kameras

	Hikvision DS-1476ZJ-SUS
	Eckmontage Adapter, weiß, für Hikvision Kameras

	Hikvision DS-220AZJ-130-BA(O-STD)
	Wandhalterung

	Hikvision DS-220AZJ-145-BA(O-STD)
	Wandhalterung

	Hikvision DS-2274ZJ-125-BP
	Montageplatte für Trail-Leuchten, Kunststoff, schwarz



Empfehlungen

Dienstleistungen
