Ausschreibungstext



Artikelnummer
247515

Typ
Hikvision DS-2DE4415IWG1-E(B)

Kurzbeschreibung
Netzwerk PTZ Dome Kamera, 4MP, 4,8 - 72mm Brennweite, 15x optischer Zoom, Mic, IR, IP66, weiß

Hauptmerkmale
HIK AI-ISP für hervorragende Rauschunterdrückung
Hohe Fokussiergeschwindigkeit dank selbstlernender Fokussiertechnologie sorgt jede Sekunde für ein klares Bild
Hochwertige Bildqualität mit einer Auflösung von 4 MP
1/2,8-Zoll-Progressive-Scan-CMOS-Sensor
Aktives Blitzlicht und akustischer Alarm zur Abschreckung von Eindringlingen
15-facher optischer Zoom und 16-facher digitaler Zoom ermöglichen Nahaufnahmen über weitläufige Bereiche hinweg
Umfassende Nachtsicht mit einer IR-Reichweite von bis zu 100 m
Unterstützt die Anbindung an Hikvision-Netzwerklautsprecher und -Netzwerkmikrofone zur Audiowiedergabe
Konzentriert sich auf die Klassifizierung von Personen und Fahrzeugen auf Basis von Deep Learning
Verbessert die Wiedergabeeffizienz und ist kompatibel mit den AcuSeek- und AcuSearch-Technologien des NVR für den kombinierten Einsatz
Unterstützt die Gesichtserfassung. Bis zu 5 Gesichter können gleichzeitig erfasst werden
Integriertes Dual-Mikrofon-Array für hochwertige Audioüberwachung in Echtzeit

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Heizung
	Ja

	Vandalismusgeschützt
	Nein

	Audiokompression
	AAC-LC, G.711, G.722, G.726, Linear PCM, MP3

	Beleuchtung
	Infrarot

	Farbe (Gehäuse)
	weiß,schwarz

	Gehäusematerial
	Aluminium, Kunststoff

	Kameratyp
	Domekamera

	Leistungsaufnahme
	18 W

	Beleuchtungsreichweite
	100 m

	Montageart
	Deckenmontage, Mastmontage, Wandmontage

	ONVIF
	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

	Power over Ethernet
	IEEE 802.3at

	Schutzart
	IP67

	Stromversorgung
	12VDC, PoE

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-30 °C - 65 °C

	Wide Dynamic Range (WDR)
	120dB

	Kamera
	

	Gegenlichtkompensation
	Nein

	Low Speed Shutter
	Ja

	Auflösungsstandard
	4 MP

	Aufnahmesensor
	CMOS

	Chipgröße
	1/2,8"

	Lichtempfindlichkeit
	0,005 Lux

	System
	True Day&Night

	Tag-/Nacht-Umschaltung
	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

	Display / Darstellung
	

	Bildauflösung max.
	2560x1440

	Funktionen
	

	Audiounterstützung
	Ja

	Bewegungsmelder
	Ja

	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)
	Ja

	Drehbereich
	360 °

	Interner-Speicher
	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte

	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
	

	Alarmeingänge
	2

	Ports
	1x 10/100Base-T, RJ-45

	Objektiv
	

	Bildwinkel horizontal
	55° - 4°

	Bildwinkel vertikal
	33° - 2,2°

	Blendensteuerung
	Automatisch

	Brennweite
	4,8 - 72 mm

	Zoomfaktor (digital)
	16

	Zoomfaktor (optisch)
	15

	Video
	

	Bildübertragungsrate max.
	30 fps

	Videokompression
	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG

	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller-Nummer
	327002968

	Hersteller
	Hikvision



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	Hikvision DS-1602ZJ
	Halterung, Wandmontage, hängend, 97x182x305mm, weiß, Aluminium, für Hikvision PTZ

	Hikvision DS-1604ZJ-BOX
	Halterung, Wandmontage, Anschlussbox, weiß, für Hikvision Domes

	Hikvision DS-1604ZJ-BOX-Corner
	Halterung, Eckmontage, Aluminium, Stahl, weiß, für Hikvision Domes

	Hikvision DS-1604ZJ-BOX-POLE
	Halterung, Mastmontage, Aluminium, Stahl, weiß, für Hikvision Domes

	Hikvision DS-1604ZJ-Pole
	Masthalterung, Aluminium, weiß, 355,5x261,8x170,7mm, für Hikvision PTZ Domes

	Hikvision DS-1618ZJ
	Wandhalterung, Aluminium, weiß, für Hikvision PTZ Domes

	Hikvision DS-1619ZJ
	Halterung, Schwanenhals, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes

	Hikvision DS-1661ZJ
	Hängemontage Halterung

	Hikvision DS-1662ZJ
	Halterung, Decke, Aluminium, weiß, 116,5x500mm, für Hikvision Domes

	Hikvision DS-1663ZJ
	Halterung, Decke, Aluminium, weiß,116,5x57mm, für Hikvision Domes

	Hikvision DS-1673ZJ
	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm, für Hikvision Domes

	Hikvision DS-1684ZJ
	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, für Hikvision Domes



Empfehlungen

Dienstleistungen
