Ausschreibungstext



Artikelnummer
247525

Typ
Hikvision DS-2DE7A632IWG1-E

Kurzbeschreibung
Netzwerk PTZ Dome Kamera, 6MP, 4,8 - 120mm Brennweite, 32x optischer Zoom, IR, Mic, IP67, weiß

Hauptmerkmale
HIK AI-ISP für hervorragende Rauschunterdrückung
Hohe Fokussiergeschwindigkeit mit selbstlernender Fokussiertechnologie sorgt in jeder Sekunde für ein klares Bild
Hochwertige Bildgebung mit einer Auflösung von 6 MP
1/2,5-Zoll-CMOS-Sensor mit Progressive-Scan
32-facher optischer Zoom und 16-facher Digitalzoom ermöglichen Nahaufnahmen über weitläufige Bereiche hinweg
Umfassende Nachtsicht mit einer IR-Reichweite von bis zu 200 m
Integriertes Dual-Mikrofon-Array für hochwertige Audioüberwachung in Echtzeit
Konzentriert sich auf die Klassifizierung von Personen und Fahrzeugen auf Basis von Deep Learning
Unterstützt die Anbindung an Hikvision-Netzwerklautsprecher und -Netzwerkmikrofone zur Audiowiedergabe
Verbessert die Wiedergabeeffizienz und ist kompatibel mit den AcuSeek- und AcuSearch-Technologien des NVR für den kombinierten Einsatz
Audiovisueller Alarm: Das weiße Blinklicht und der akustische Alarm können durch bestimmte Ereignisse ausgelöst werden

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Heizung
	Ja

	Vandalismusgeschützt
	Ja

	Audiokompression
	AAC-LC, G.711, G.722, G.726, Linear PCM, MP3

	Beleuchtung
	Infrarot

	Farbe (Gehäuse)
	weiß,schwarz

	Gehäusematerial
	Aluminium, Kunststoff

	Kameratyp
	Domekamera

	Leistungsaufnahme
	48 W

	Beleuchtungsreichweite
	200 m

	Montageart
	Deckenmontage, Wandmontage

	ONVIF
	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

	Power over Ethernet
	IEEE 802.3bt

	Schutzart
	IP67

	Stromversorgung
	36VDC, Hi-PoE, PoE

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-30 °C - 65 °C

	Wide Dynamic Range (WDR)
	120dB

	Kamera
	

	Gegenlichtkompensation
	Nein

	Low Speed Shutter
	Ja

	Auflösungsstandard
	6 MP

	Aufnahmesensor
	CMOS

	Chipgröße
	1/2,5"

	Lichtempfindlichkeit
	0,005 Lux

	System
	True Day&Night

	Tag-/Nacht-Umschaltung
	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

	Display / Darstellung
	

	Bildauflösung max.
	3200x1800

	Funktionen
	

	Audiounterstützung
	Ja

	Bewegungsmelder
	Ja

	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)
	Ja

	Drehbereich
	360 °

	Interner-Speicher
	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte

	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
	

	Alarmeingänge
	3

	Ports
	1x 10/100Base-T, RJ-45

	Steuer-Schnittstellen
	10/100-Base-TX, RJ-45

	Objektiv
	

	Bildwinkel horizontal
	60,7° - 2,2°

	Bildwinkel vertikal
	35,9° - 1,3°

	Blendensteuerung
	Automatisch

	Brennweite
	5,5 - 176 mm

	Objektiv Typ
	Varifokal (motorisiert)

	Zoomfaktor (digital)
	16

	Zoomfaktor (optisch)
	32

	Video
	

	Bildübertragungsrate max.
	30 fps

	Videokompression
	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG

	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller-Nummer
	327002530

	Hersteller
	Hikvision



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	Hikvision DS-1602ZJ
	Halterung, Wandmontage, hängend, 97x182x305mm, weiß, Aluminium, für Hikvision PTZ

	Hikvision DS-1604ZJ-BOX
	Halterung, Wandmontage, Anschlussbox, weiß, für Hikvision Domes

	Hikvision DS-1604ZJ-BOX-Corner
	Halterung, Eckmontage, Aluminium, Stahl, weiß, für Hikvision Domes

	Hikvision DS-1604ZJ-BOX-POLE
	Halterung, Mastmontage, Aluminium, Stahl, weiß, für Hikvision Domes

	Hikvision DS-1604ZJ-Pole
	Masthalterung, Aluminium, weiß, 355,5x261,8x170,7mm, für Hikvision PTZ Domes

	Hikvision DS-1619ZJ
	Halterung, Schwanenhals, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes

	Hikvision DS-1661ZJ
	Hängemontage Halterung

	Hikvision DS-1662ZJ
	Halterung, Decke, Aluminium, weiß, 116,5x500mm, für Hikvision Domes

	Hikvision DS-1663ZJ
	Halterung, Decke, Aluminium, weiß,116,5x57mm, für Hikvision Domes

	Hikvision DS-1673ZJ
	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm, für Hikvision Domes

	Hikvision DS-1684ZJ
	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, für Hikvision Domes



Empfehlungen

Dienstleistungen
