Ausschreibungstext



Artikelnummer
247527

Typ
Hikvision DS-3D501R-A

Kurzbeschreibung
Gigabit Glasfaser Empfänger, 20 km Reichweite, 1x Gigabit RJ45, 1 Gigabit SC Glasfaser Port, 4 kV Überspannungsschutz,

Hauptmerkmale
Plug-and-Play und schnelle Weiterleitung für eine schnelle, verlustfreie Datenübertragung über Entfernungen von bis zu 3 km ohne Konfigurationsaufwand
4-kV-Blitzschutzausführung mit hoher Zuverlässigkeit
Quasi-industrietaugliche Ausführung mit einem Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 60 °C
Wellenlängenmultiplexverfahren und Datenübertragung über eine einzige Faser, wodurch Verkabelungskosten eingespart werden
Robustes und hochfestes Metallgehäuse in Industriequalität mit verbesserter Wärmeableitung
1 x 10/100/1000 Mbit/s RJ45-Anschluss und 1 x 1000 Mbit/s SC-Glasfaseranschluss

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Bauart
	Modul

	Leistungsaufnahme
	3 W

	Montageart
	Einbaumodul

	Reichweite
	20 km

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-20 °C - 60 °C

	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
	

	Glasfaser Steckverbinder
	SC

	Ports
	1x 10/100/1000Base-T, RJ-45

	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller-Nummer
	338200061

	Hersteller
	Hikvision



Weitere Produktinformationen



Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen
