Ausschreibungstext



Artikelnummer
247531

Typ
Hikvision DS-B83-IO1608

Kurzbeschreibung
16/8 Alarmbox, RJ45 PoE Port, 16 Kanal Relays In @ 24V 0,01A, 8 Kanal Relays Out

Hauptmerkmale
DI unterstützt den Anschluss von potentialfreien Kontakten, potentialgeführten Kontakten und PNP-Sensoren.
DO unterstützt sowohl 24-V-Gleichstrom- als auch 220-V-Wechselstrom-Lasten.
DI unterstützt die Impulszählung. DO unterstützt manuelles Ein-/Ausschalten, gekoppeltes Ein-/Ausschalten (Verzögerungszeit konfigurierbar), Blinkmodus, Burst-Modus, Timing-Modus und Verriegelungsfunktion.
Unterstützt die Stromversorgung über PoE.
Unterstützt sowohl die Montage auf einer 35-mm-DIN-Schiene als auch die Befestigung mit Ösen.

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Farbe (Gehäuse)
	schwarz

	Stromversorgung
	12VDC, 24VDC, PoE

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-30 °C - 70 °C

	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
	

	PoE-Standard
	PoE (IEEE802.3af)

	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller-Nummer
	345100144

	Hersteller
	Hikvision
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