Ausschreibungstext



Artikelnummer
243512

Typ
Hikvision iDS-2CD7146G2-IZHSY(8-32mm)(O-STD)

Kurzbeschreibung
Netzwerk Dome Kamera, 4MP, 8-32mm, Infrarot, Heizung, Alarm, Audio, Anti-Korrosion

Hauptmerkmale
Hohe Bildqualität mit 4 MPx Auflösung
Hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen durch DarkFighter 2.0-Technologie
Klare Bildgebung bei starkem Gegenlicht dank 150 dB AWDR-Technologie
-Effiziente H.265+ Komprimierungstechnologie zur Einsparung von Bandbreite und Speicherplatz
5 Streams um eine Vielzahl von Anwendungen zu erfüllen
Wasser- und staubdicht (IP67), vandalensicher (IK10) und korrosionsbeständig (NEMA 4X)
Erfassen Sie Fahrzeuge und Menschen unterschiedlicher Geschwindigkeit klar und deutlich mit der ShotN-Technologie
Hohe Bildrate, bis zu 2 MP bei 120 fps und 4 MP bei 60 fps
Integriertes Dual-Mikrofon und Lautsprecher für Echtzeit-Audio-Sicherheit
Eingebauter G-Sensor zur Vibrationserkennung
Eingebauter Leistungsmesser für Spannungsausnahmealarm und historische Leistungsstatistiken

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Vandalismusgeschützt
	Ja

	Wischer
	Nein

	Audiokompression
	AAC-LC, G.711, G.726, MP3

	Beleuchtung
	Infrarot

	Farbe (Gehäuse)
	Weiß

	Gehäuseart
	Metall

	Gehäusematerial
	Metall

	Kameratyp
	Domekamera

	Leistungsaufnahme
	16,8 W

	Montageart
	Deckenmontage, Wandmontage

	ONVIF
	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

	Power over Ethernet
	IEEE 802.3at

	Schutzart
	IP67

	Stromversorgung
	12VDC

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-40 °C - 65 °C

	Wide Dynamic Range (WDR)
	WDR 150dB

	Zertifizierungen
	CE,CB,RoHS,WEEE,Reach,u.a.

	Kamera
	

	Gegenlichtkompensation
	Ja

	Low Speed Shutter
	Ja

	Auflösungsstandard
	4 MP

	Aufnahmesensor
	CMOS

	Chipgröße
	1/1,8"

	Lichtempfindlichkeit
	0.0005 Lux

	System
	Farbe, schwarz/weiß

	Tag-/Nacht-Umschaltung
	Automatisch, manuell

	Display / Darstellung
	

	Bildauflösung max.
	2688x1520

	Funktionen
	

	Audiounterstützung
	Ja

	Bewegungsmelder
	Ja

	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)
	Ja

	Drehbereich
	355 °

	Interner-Speicher
	microSD-Karte

	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
	

	Alarmeingänge
	2

	Ethernet Schnittstelle
	10/100/1000Mbps

	Steuer-Schnittstellen
	RS-485

	Netzwerk
	

	Netzwerkprotokolle
	FTP, HTTP, HTTPS, RTSP, SMTP, TCP, TCP-IP, und weitere

	Objektiv
	

	Bildwinkel horizontal
	42,5° - 15,2°

	Bildwinkel vertikal
	23,4° - 8,7°

	Brennweite
	8 - 32 mm

	Objektiv Typ
	Varifokal (motorisiert)

	Video
	

	Bildübertragungsrate max.
	120 fps

	Videokompression
	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG

	Produktkennzeichnungen
	

	EAN/GTIN
	6942160463841

	Hersteller-Nummer
	311326649

	Serie
	DeepinView

	Hersteller
	Hikvision



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	Hikvision DS-1227ZJ-DM32
	Gehäuse, Deckeneinbau, Aluminium, weiß, 225x98mm, für Hikvision Domes

	Hikvision DS-1271ZJ-140-DM45
	Deckenhalterung, Aluminium, 140x182x120mm, für Hikvision Domes

	Hikvision DS-1273ZJ-160
	Wandhalterung, Aluminium, weiß, 160x182x120mm, für Hikvision Domes

	Hikvision DS-1281ZJ-DM23
	Deckenhalterung, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes

	Hikvision DS-1475ZJ-SUS
	Mastmontage Adapter, Edelstahl, für Hikvision Kameras

	Hikvision DS-1475ZJ-Y
	Mastmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras

	Hikvision DS-1476ZJ-SUS
	Eckmontage Adapter, weiß, für Hikvision Kameras

	Hikvision DS-1476ZJ-Y
	Eckmontage Adapter, weiß, 126x105x250mm, für Hikvision Kameras

	Hikvision DS-2200ZJ-WA-140(O-NEU)
	Wandhalterung, weiß

	Hikvision DS-2200ZJ-WAJ-140(O-NEU)
	Wandhalterung, weiß

	Hikvision DS-2210ZJ-WA-140(O-NEU)
	Hängemontage

	Hikvision DS-2280ZJ-WA140(O-NEU)
	Anschlussdose, weiß



Empfehlungen

Dienstleistungen
