Ausschreibungstext



Artikelnummer
245721

Typ
Synology FC600

Kurzbeschreibung
Netzwerk Fisheye-Kamera, 6MP, 2560x2560, 360° Sichtfeld, Personenzählung, 10m Infrarot, Zwei-Wege-Audio

Hauptmerkmale
6-MP-Auflösung (2560x2560) mit 360°-Panoramaabdeckung für klare, weite Ansichten
Mit Entzerrungsansichten wie Quad (4R) und 180° (2P) kann eine Kamera eine umfassende
Innenraumabdeckung bieten
Wand- und Deckenmontage bieten eine langlebige, flexible Positionierung auf verschiedenen
Oberflächen
Zwei konfigurierbare DI/DO-Ports ermöglichen die externe Integration von Hardwarealarmen
und Zutrittskontrollsystemen
Integriertes Mikrofon und Audio-Line-In/Out-Ports unterstützen die Integration externer
Hardware für die Umgebungsüberwachung in Echtzeit und eine klare Zwei-Wege
Kommunikation.
Leistungsstarke Infrarot-LED ermöglicht klare Nachtsicht bis zu 10 Metern

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Farbe (Gehäuse)
	weiß

	Gehäuseart
	Kunststoff

	Gehäusematerial
	Kunststoff

	Kameratyp
	Fisheye Kamera

	Montageart
	Deckenmontage

	ONVIF
	ja

	Power over Ethernet
	IEEE 802.3af

	Stromversorgung
	12VDC, PoE

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-10 °C - 45 °C

	Wide Dynamic Range (WDR)
	ja

	Kamera
	

	Low Speed Shutter
	Nein

	Auflösungsstandard
	6 MP

	Aufnahmesensor
	CMOS

	Chipgröße
	1/2,5"

	System
	True Day&Night

	Tag-/Nacht-Umschaltung
	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

	Display / Darstellung
	

	Bildauflösung max.
	2560x2560

	Funktionen
	

	Audiounterstützung
	Ja

	Interner-Speicher
	microSD-Karte

	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
	

	Ports
	1x 10/100Base-T

	Objektiv
	

	Bildwinkel horizontal
	187°

	Bildwinkel vertikal
	187°

	Blendensteuerung
	Fixed

	Brennweite
	1,53 mm

	Objektiv Typ
	Fisheye

	Video
	

	Bildübertragungsrate max.
	30 fps

	Videokompression
	H.264, H.265

	Produktkennzeichnungen
	

	EAN/GTIN
	0846504006243

	Hersteller-Nummer
	FC600

	Hersteller
	Synology



Weitere Produktinformationen



Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen
