Ausschreibungstext



Artikelnummer
247178

Typ
Hanwha Vision TNM-C4952TD

Kurzbeschreibung
Bi-Spektrum KI-Wärmebildkamera, VGA 13,5mm 8fps, 8MP MVF 10,9-29mm 30fps, IP66/67, IK10, PoE+, 12VDC

Hauptmerkmale
640x480 VGA Thermal Auflösung 8fps
8 MP sichtbare Auflösung
Schutzklasse IP66, IP67, IK10
Zwei Kanäle (Wärmebild und sichtbares Licht)
Objektiv: 13,5 mm festes Wärmebildobjektiv und
10,9–29 mm motorisiertes Varioobjektiv für sichtbares Licht
Rauschunterdrückung: WiseNR II
Smart-Codec: WiseStream III
KI-basierte Videoanalyse
PoE+ (IEEE 802.3at), 12 VDC
All-in-One-Design für Wand- und Mastmontage

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Heizung
	Nein

	Vandalismusgeschützt
	Ja

	Audiokompression
	AAC-LC, ADPCM, G.711, G.726, L16/16kHz

	Beleuchtung
	Nein

	Farbe (Gehäuse)
	weiß

	Gehäuseart
	Aluminium

	Gehäusematerial
	Aluminium

	Kameratyp
	Bi-Spektral, Wärmebildkamera

	Leistungsaufnahme
	23,5 W

	Montageart
	Mastmontage, Wandmontage

	ONVIF
	ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

	Power over Ethernet
	IEEE 802.3at

	Schutzart
	IP66, IP67

	Stromversorgung
	12VDC, PoE

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-40 °C - 60 °C

	Thermische Auflösung
	640x480

	Wide Dynamic Range (WDR)
	120dB

	Zertifizierungen
	IK10

	Kamera
	

	Gegenlichtkompensation
	Ja

	Low Speed Shutter
	Nein

	Aufnahmesensor
	CMOS, Ungekühlter VOx Mikrobolometer

	Lichtempfindlichkeit
	0,06 Lux

	System
	True Day&Night, Wärmebild

	Display / Darstellung
	

	Bildauflösung max.
	3840x2160

	Funktionen
	

	Analysefunktionen
	Bewegungserkennung (Motion Detection), Loitering Detektion

	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)
	Ja

	Detektionsreichweite (m)
	672 m

	Drehbereich
	360 °

	Interner-Speicher
	512 MB Flash

	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
	

	Alarmeingänge
	4

	Ethernet Schnittstelle
	10/100/1000Mbps

	Steuer-Schnittstellen
	Ethernet

	Objektiv
	

	Bildwinkel horizontal
	42,0° - 15,0°

	Bildwinkel vertikal
	22,08° - 8,4°

	Blendensteuerung
	Fixed

	Brennweite
	10,9 - 29 mm

	Objektiv Typ
	Festbrennweite, Varifokal (motorisiert)

	Video
	

	Bildübertragungsrate max.
	30 fps

	Videokompression
	H.264, H.265, M-JPEG

	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller-Nummer
	TNM-C4952TD

	Serie
	Wisenet T

	Hersteller
	Hanwha Vision
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