Ausschreibungstext



Artikelnummer
247296

Typ
i-PRO WV-X15600A-V2L

Kurzbeschreibung
Netzwerk Bullet Kamera, X-Serie, 6MP@60fps, 4,3-8,6mm AI, IK10, IP66/IP67, out

Hauptmerkmale
6MP
Bis zu 9 Edge AI-Analyse-Apps
Eingebaute IR-LED
Kompatibel mit AI One-Site Learning Apps
Ermöglicht die KI-Bildanalyse bei Kameras ohne KI-Funktionalität (mit der App "AI Processing Relay")
Eingebautes FIPS 140-3 Level 3 zertifiziertes Sicherheitselement
NDAA-konform

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Vandalismusgeschützt
	Ja

	Audiokompression
	AAC-LC, G.711, G.726

	Farbe (Gehäuse)
	weiß

	Gehäuseart
	Außen

	Gehäusematerial
	Aluminium, Kunststoff

	Kameratyp
	Bulletkamera

	Leistungsaufnahme
	14,2 W

	Montageart
	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage

	ONVIF
	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

	Power over Ethernet
	IEEE 802.3at

	Schutzart
	IP66/67

	Stromversorgung
	12VDC, PoE+

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-40 °C - 55 °C

	Wide Dynamic Range (WDR)
	WDR 132dB

	Zertifizierungen
	FIPS 140-3 level 3

	Kamera
	

	Gegenlichtkompensation
	Ja

	Low Speed Shutter
	Ja

	Auflösungsstandard
	6 MP

	Aufnahmesensor
	CMOS

	Chipgröße
	1/1,8"

	Lichtempfindlichkeit
	0,04 Lux

	System
	True Day&Night

	Tag-/Nacht-Umschaltung
	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

	Funktionen
	

	Audiounterstützung
	Ja

	Bewegungsmelder
	Ja

	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)
	Ja

	Interner-Speicher
	optional

	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
	

	Alarmeingänge
	4

	Ethernet Schnittstelle
	100Base-TX, 10Base-T

	Steuer-Schnittstellen
	10/100-Base-TX, RJ-45

	Objektiv
	

	Bildwinkel horizontal
	53° - 104°

	Bildwinkel vertikal
	30° - 56°

	Brennweite
	4,3 - 8,6 mm

	Objektiv Typ
	Varifokal (motorisiert)

	Zoomfaktor (optisch)
	2

	Video
	

	Bildübertragungsrate max.
	60 fps

	Videokompression
	H.264, H.265, MJPEG

	Produktkennzeichnungen
	

	EAN/GTIN
	4570162079597

	Hersteller-Nummer
	WV-X15600A-V2L

	Serie
	i-PRO X-Serie

	Hersteller
	i-PRO



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	i-PRO WJ-PU201/G
	PoE Injector RJ45

	i-PRO WV-PM500
	Mikrofoneinheit weiß

	i-PRO WV-Q105A
	Wandhalterung Dome, Fisheye, PTZ opt. Sicherheitskabel

	i-PRO WV-QCA500A
	Ethernet Kabel RJ45 1 Stück

	i-PRO WV-QCA501A
	I/O Kabel 1 Stück mit wasserdichter Tülle

	i-PRO WV-QCN500-W
	Eckhalterung weiß

	i-PRO WV-QPL500-W
	Masthalterung weiß



Empfehlungen

Dienstleistungen
	VIDEOR LACKIERUNG Bulletkamera
	im RAL Farbton

	VIDEOR LACKIERUNG Grundkosten
	einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos

	VIDEOR LACKIERUNG Wand-/Masthalterung /-dose
	im RAL Farbton

	VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera
	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera


