Ausschreibungstext



Artikelnummer
247467

Typ
AXIS M4348-PLR M12

Kurzbeschreibung
1/1,6" Netzwerk Dome, Fix, Panorama, 3536x3536, 1,7mm, 360°, IP66, IK10, IR, M12

Hauptmerkmale
12-Megapixel-Onboard-Kamera mit 360°-Sicht und Audio
Komplette 180°- und 360°-Übersicht
Entspricht EN50155 und EN45545-2
Kameraseitig entzerrte Ansichten
Integriertes Audio
Integrierte Cybersicherheit mit Axis Edge Vault

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Vandalismusgeschützt
	Ja

	Audiokompression
	AAC-LC, G.711, G.726, Linear PCM

	Beleuchtung
	Infrarot, LED

	Farbe (Gehäuse)
	weiß

	Farbe (Kuppel)
	klar

	Gehäuseart
	Innen

	Gehäusematerial
	Aluminium

	Kameratyp
	Domekamera

	Leistungsaufnahme
	16,7 W

	Beleuchtungsreichweite
	20 m

	Montageart
	Deckenmontage

	ONVIF
	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

	Power over Ethernet
	IEEE 802.3at

	Schutzart
	IP66, NEMA 4X

	Stromversorgung
	PoE

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-40 °C - 55 °C

	Wide Dynamic Range (WDR)
	120dB

	Kamera
	

	Low Speed Shutter
	Ja

	Auflösungsstandard
	12 MP

	Aufnahmesensor
	CMOS

	Chipgröße
	1/1,6"

	Lichtempfindlichkeit
	0,08 Lux

	System
	True Day&Night

	Tag-/Nacht-Umschaltung
	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

	Display / Darstellung
	

	Bildauflösung max.
	3536x3536

	Funktionen
	

	Audiounterstützung
	Ja

	Bewegungsmelder
	Ja

	Interner-Speicher
	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte

	Objektiv
	

	Bildwinkel horizontal
	185°

	Bildwinkel vertikal
	185°

	Blendensteuerung
	Fixed

	Brennweite
	1,7 mm

	Objektiv-Mount
	M12

	Video
	

	Bildübertragungsrate max.
	30 fps

	Videokompression
	AV1, Axis Zipstream, H.264, H.265, M-JPEG

	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller-Nummer
	03506-001

	Serie
	Axis M43

	Hersteller
	AXIS



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	AXIS 4IN1 SECURITY SCREWDRIVER
	Schraubendreher Set, 4-in-1, Biteinsätze pasend für Axis Produkte, inkl. Tasche

	AXIS CONNECTOR A 4P2.5 STR 10PCS
	Axis Anschlussblock, 4-polig, Stecker, Abstand: 2.50 mm, für I/O Ports, 10 Stück

	AXIS CONNECTOR M12 MALE 10PCS
	M12 Steckverbinder, Stecker, D-Kodierung, für Axis Kameras mit M12 Anschluss, 10 Stück

	AXIS D8208-R INDUSTRIAL POE++ SWITCH
	PoE Gigabit Switch, managed, 8xPoE++ (480W), 2xSFP+ Ports

	AXIS D8248 MANAGED POE++ SWITC
	48-Port PoE++ Switch mit 4 SFP+-Ports, 740W

	AXIS I/O INDICATION LED 4P
	Rotlicht LED, zur Montage an Axis Kameras, 4 Stück, Zubehörteil

	AXIS NETWORK CABLE COUPLER INDOOR
	RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum

	AXIS NETWORK CABLE COUPLER INDOOR SLIM
	RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum, kompakte Ausführung

	AXIS NETWORK CABLE COUPLER IP66
	RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, für Außen, IP66

	AXIS P33 MOUNTING PLATE
	Montageplatte, innen, für P32- und P33 Serie

	AXIS SAFETY WIRE 3M 5P
	Sicherheitsseil, Edelstahl, 3m lang, mit Schlaufen, für Axis Domes, 5 Stück

	AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB
	Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, SD-Adapter, Axis zertifiziert

	AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB
	Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter

	AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB 10PCS
	Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück

	AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB
	Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter

	AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB 10PCS
	Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück

	AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SWITCH
	Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 240W PoE Budget

	AXIS T90D20 IR-LED
	LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 18W, IP66, IK9

	AXIS T90D20 POE IR-LED
	LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 20W, IP66, IK09

	AXIS T90D25 POE W-LED
	LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 25W, IP66, IK09

	AXIS T90D25 W-LED
	LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 24W, IP66, IK9

	AXIS T90D30 IR-LED
	LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 46W, IP66, IK9

	AXIS T90D30 POE IR-LED
	LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 49W, IP66, IK09

	AXIS T90D35 POE W-LED
	LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 47W, IP66, IK09

	AXIS T90D35 W-LED
	LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 42W, IP66, IK9

	AXIS T90D40 IR-LED
	LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 24V, 100W, IP66, IK09

	AXIS T91A05 CAMERA HOLDER 1.5" NPS
	Halterung für abgehängte Kameras, für 1,5" Rohre mit NPS oder NPT Gewinde

	AXIS T91A13 THREADED CEIL MOUNT 10P
	Deckenbefestigung für Domes, 1/4" UNC, 80mm Gewindestange, Rändelmutter, 10 Stück

	AXIS T94K01D PENDANT KIT
	Hängemontageset, für Standard 1,5" NPT Halterung, für AXIS Fixdome Kameras

	AXIS T94S01P CONDUIT BACK BOX
	Wandanschlussdose, außen, zur Aufnahme von Anschlusszubehör, M25 Adapter, IK10+, IP66/67

	AXIS T94T02D PENDANT KIT
	Hängemontageset, Außen, für AXIS M3057-PLVE, M3058-PLVE, Schutzdach, 1,5" NPS Gewinde

	AXIS T94T02S MOUNTING BRACKET
	Montageplatte, für AXIS M3057/58-PLVE, 1 Stück, inkl. Spring Clips, Ersatzteil

	AXIS T98A17-VE SURVEILLANCE CABINET
	Überwachungs-Anschlusskasten für P33-, P32-, Q35-, T94F01M- Lochmuster, IP66, IK10

	AXIS TM3813-E DOME CLEAR 4P
	Dome Kuppel, klar, für ausge- wählte AXIS M43-Kameras, 4er-Pack

	AXIS TM3832-E SKIN COVER BLACK 4P
	Gehäuse für AXIS M43 Kameras, Außen, schwarz, 4er-Pack

	AXIS TP3106-E PENDANT KIT BLACK
	Hängemontageset, schwarz, für den Einsatz im Innen- und Außenbereich

	AXIS TP3603 CONDUIT BACK BOX
	Anschlussdose, mit Kabelrohr Anschluss (1/2", 3/4"), Innen, für Axis Kameras (Auswahl)

	AXIS TQ1817-VE SURVEILLANCE CA
	Gehäuse, für die Installation von Systemkomponenten, IP66, IK10

	AXIS TQ1827-VE SAFETY CABINET 230 V
	Elektrischer Sicherheitsschrank, für Fixed-Dome Kameras



Empfehlungen

Dienstleistungen
