Ausschreibungstext



Artikelnummer
247615

Typ
AXIS TQ6907-E I/O LED INDICATOR 4 PCS

Kurzbeschreibung
LED-Ring, für ausgewählte Axis PTZ-Kameras, 4er-Pack

Hauptmerkmale
Kreisförmiger Ring als Zubehör  
Für die Montage an Axis PTZ-Kameras 
Drei anpassbare, statische RGB-Farben  
Signalisieren von kameragesteuerten Ereignissen  
Erhältlich im 4er-Pack 

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	LED Statusanzeige
	Ja

	Farbe (Gehäuse)
	weiß

	Gehäusematerial
	Kunststoff

	Leistungsaufnahme
	0,6 W

	Schutzart
	IP66

	Stromversorgung
	12VDC

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-35 °C - 70 °C

	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller-Nummer
	03577-001

	Serie
	Axis TQ

	Hersteller
	AXIS



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	AXIS GASKET C M20 CABLE 3-5MM 10PCS
	Kabeldichtung, M20, für Kabel mit 3-5mm Durchmesser, IP67, 21mm Lochdurchmesser, 10 Stück

	AXIS T91G61 WALL MOUNT
	Wandmontagearm für Axis PTZ-Kameras, Aluminium, weiß, IP66, IK10

	AXIS T91G61 WALL MOUNT GREY
	Wandmontagearm für Axis PTZ-Kameras, Aluminium, grau, IP66, IK10

	AXIS T94A01D PENDANT KIT
	Deckenmontage Kit, für Montage auf 1,5" NPT Halterung, weiß, für AXIS Kameras

	AXIS TQ5001-E WALL/POLE MOUNT
	Wand- und Masthalterung, für Axis PTZ-Kameras

	AXIS TQ5301-E CORNER MOUNT
	Äußere Eckhalterung, für Axis PTZ-Kameras

	AXIS TU6014 CONN 6-PIN 3.81 ST
	Connector 6-Pin 3.81 ST, Für Axis Ex-Kameras, 5er-Pack

	AXIS TU8003 90 W CONNY MDSPN
	Connectivity Midspan mit Portcast Technologie, 90W



Empfehlungen

Dienstleistungen
