Ausschreibungstext



Artikelnummer
247392

Typ
i-PRO WV-S85703A-V2L

Kurzbeschreibung
Netzwerk Multisensor Kamera S-Serie, 3x4K@15fps, 3,2-8,5mm AI, IK10, IP66/IP67, IR, out, weiß

Hauptmerkmale
3x 4K
bis zu 4 Edge AI-Analyse-Apps
270° Abdeckung mit einer IP Adresse
Eingebaute IR-LED
Eingebautes FIPS 140-3 Level 3
NDAA-konform

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Heizung
	Ja

	Vandalismusgeschützt
	Ja

	Audiokompression
	AAC-LC, G.711, G.726

	Beleuchtung
	Infrarot

	Farbe (Gehäuse)
	weiß

	Farbe (Kuppel)
	klar

	Gehäuseart
	Außen

	Gehäusematerial
	Aluminium

	Kameratyp
	Multidirektional Kamera

	Leistungsaufnahme
	25,4 W

	Beleuchtungsreichweite
	30 m

	Montageart
	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage

	ONVIF
	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

	Power over Ethernet
	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

	Schutzart
	IP66/67

	Stromversorgung
	PoE, PoE+

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-40 °C - 60 °C

	Wide Dynamic Range (WDR)
	WDR 120dB

	Zertifizierungen
	FIPS 140-3 level 3

	Kamera
	

	Gegenlichtkompensation
	Ja

	Low Speed Shutter
	Ja

	Auflösungsstandard
	8 MP

	Aufnahmesensor
	CMOS

	Chipgröße
	1/2,8"

	Lichtempfindlichkeit
	0,10 Lux

	System
	True Day&Night

	Tag-/Nacht-Umschaltung
	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

	Display / Darstellung
	

	Bildauflösung max.
	3840x2160

	Funktionen
	

	Audiounterstützung
	Ja

	Bewegungsmelder
	Ja

	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)
	Ja

	Interner-Speicher
	optional

	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
	

	Alarmeingänge
	3

	Ethernet Schnittstelle
	1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T

	Ports
	1x 10/100/1000Base-T

	Steuer-Schnittstellen
	10/100-Base-TX, RJ-45

	Objektiv
	

	Bildwinkel horizontal
	37° - 100°

	Bildwinkel vertikal
	21° - 52°

	Blendensteuerung
	Automatisch

	Brennweite
	3,2 - 8,5 mm

	Objektiv Typ
	Varifokal (motorisiert)

	Zoomfaktor (optisch)
	2.6

	Video
	

	Bildübertragungsrate max.
	15 fps

	Videokompression
	H.264, H.265, MJPEG

	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller-Nummer
	WV-S85703A-V2L

	Serie
	i-PRO S-Serie

	Hersteller
	i-PRO



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	i-PRO WJ-PU201/G
	PoE Injector RJ45

	i-PRO WV-PM500
	Mikrofoneinheit weiß

	i-PRO WV-Q105A
	Wandhalterung Dome, Fisheye, PTZ opt. Sicherheitskabel

	i-PRO WV-Q188
	Masthalterung silber

	i-PRO WV-QCA501A
	I/O Kabel 1 Stück mit wasserdichter Tülle

	i-PRO WV-QCL100-W
	Halterung, Decke weiß 1,5"Rp, ISO Femal

	i-PRO WV-QCL101-W
	Halterung, Decke weiß 1,5"NPS, ANSI Female

	i-PRO WV-QCL501-W
	Deckenhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes weiß

	i-PRO WV-QCN500-W
	Eckhalterung weiß

	i-PRO WV-QJB503-W
	Basishalterung WV-Q105A

	i-PRO WV-QPL500-W
	Masthalterung weiß

	i-PRO WV-QSR503-W
	Halterung, 4-Schrauben ISO, Multisensor i-PRO weiß

	i-PRO WV-QSR503F-W
	Halterung, Innengewinde ISO, Multisensor i-PRO weiß

	i-PRO WV-QSR503F1-W
	Halterung, Innengewinde ANSI, Multisensor i-PRO weiß

	i-PRO WV-QSR503M-W
	Halterung, Außengewinde ISO, Multisensor i-PRO weiß

	i-PRO WV-QSR503M1-W
	Halterung, Außengewinde ANSI, Multisensor i-PRO weiß

	i-PRO WV-QWL501-W
	Wandhalterung, hängend U Series Varifocal-Lens, Domes weiß

	i-PRO WV-QWL506-W
	Wandhalterung Befestigung mit 4 Schrauben i-PRO weiß

	i-PRO WV-QWL506M1-W
	Wandhalterung ANSI male Anschluss 1,5NPT i-PRO weiß

	i-PRO WV-SDB064G
	MicroSD, 64GB

	i-PRO WV-SDB128G
	MicroSD, 128GB

	i-PRO WV-SDB256G
	MicroSD, 256GB



Empfehlungen

Dienstleistungen
	VIDEOR LACKIERUNG Grundkosten
	einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos

	VIDEOR LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera
	im RAL Farbton

	VIDEOR LACKIERUNG Wand-/Masthalterung /-dose
	im RAL Farbton

	VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera
	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera


