Ausschreibungstext



Artikelnummer
215797

Typ
AXIS F44 DUAL AUDIO INPUT

Kurzbeschreibung
Netzwerk Kamera Basiseinheit, Farbe, für 4 Sensoreinheiten, 1920x1080, WDR, Audio, PoE

Hauptmerkmale
Basiseinheit für 4 abgesetzte Sensor-/Objektiveinheiten
Kompatibel mit allen Sensoreinheiten der F-Serie
1080p Full HD Auflösung bei 12,5 fps
WDR - Forensic Capture (nur mit kompatiblen Sensoren)
Quadbilddarstellung möglich
Hochdiskretes und robustes Design
H.264 mit Axis Zipstream Technologie
Dual bidirektionelles Audio, full & half duplex
Zwei SDXC Kartenslots für Edge Storage
Ein-/Ausgänge zur Externen Anbindung
PoE IEEE 802.3af/802.3at Class 3 (max 12.95 W)
Optionales Zubehör für flexible Montage

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Power over Ethernet
	IEEE 802.3af

	Schutzart
	keine Angabe

	Stromversorgung
	8-28VDC, PoE

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-30°C ~ +60°C

	Wide Dynamic Range (WDR)
	WDR Forensic Capture

	Kamera
	

	Auflösungsstandard
	2 MP

	System
	Farbe

	Display / Darstellung
	

	Bildauflösung max.
	1920x1080

	Funktionen
	

	Audiounterstützung
	Ja

	Bewegungsmelder
	Ja

	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)
	Ja

	Interner-Speicher
	microSD-Kartenslot

	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
	

	Alarmeingänge
	4

	Steuer-Schnittstellen
	Ethernet, RS-232

	Objektiv
	

	Objektiv Typ
	kein Objektiv, nur Basiseinheit

	Video
	

	Bildübertragungsrate max.
	25 fps

	Videokompression
	H.264, M-JPEG

	Produktkennzeichnungen
	

	EAN/GTIN
	7331021054141

	Hersteller-Nummer
	0936-001

	Serie
	Axis F-Serie

	Hersteller
	AXIS



Weitere Produktinformationen



Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen
