Ausschreibungstext



Artikelnummer
219643

Typ
eneo MAM-6ME1012MTA

Kurzbeschreibung
Multisignal Konverter, HD-TVI , AHD, CVBS auf IP, H.264, 1920x1080, 12-Kanal

Hauptmerkmale
Multisignal Konverter HD-TVI, AHD, CVBS auf IP
Automatische Signal- und Auflösungserkennung
Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)
Kompression H.264, Audiounterstützung
Mehrfach- und Einzelbild-Darstellung
HDMI, VGA Main- und CVBS Spot-Monitor Ausgang
PTZ Steuerung via RS-485 und UTC
Bewegungsmelder, Alarm Ein- und Ausgänge
Menüsteuerung über USB Mouse (optional) möglich
LED Statusanzeige für Kanalbelegung
Kompatibel zu eneo Center CMS

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Abmessungen (BxHxT) (erweitert)
	44.9x375x318.2mm

	Gewicht
	1,8 kg

	Farbe (Gehäuse)
	Schwarz

	Gehäusematerial
	Aluminium, Kunststoff

	Installationsort
	Indoor

	Leistungsaufnahme
	13,5 W

	Montageart
	19" Rackeinbau, Desktop

	Stromversorgung
	12VDC

	Temperaturbereich (Betrieb)
	0°C ~ +45°C

	Lieferumfang
	

	Lieferumfang
	Betriebsanleitung,Netzgerät,19\" Einbauwinkel

	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller-Nummer
	219643

	Serie
	eneo COAXIZE

	Hersteller
	eneo



Weitere Produktinformationen



Zubehör

Empfehlungen
	jetrics cable BNC BS-BS-1
	Videokabel mit 2 x BNC-Stecker 1m, 75 Ohm, schwarz

	jetrics cable BNC BS-BS-2
	Videokabel mit 2 x BNC-Stecker 2m, 75 Ohm, schwarz

	jetrics cable BNC BS-BS-3
	Videokabel mit 2 x BNC-Stecker 5m, 75 Ohm, schwarz

	jetrics cable BNC BS-BS-3
	Videokabel mit 2 x BNC-Stecker 3m, 75 Ohm, schwarz

	jetrics power PSU-XS-11C Steckernetzteil
	Universal Netzteil 12V/1,5A ID 2.1 x OD 5.5, 11mm, inlusive Adapter von 11 auf 9mm Länge



Dienstleistungen
