Ausschreibungstext



Artikelnummer
226937

Typ
Xovis APS-180E-IO W KZRLW

Kurzbeschreibung
3D Sensor, alle Lizenzen inklusive, weiß, mit Aufputzgehäuse, POE

Hauptmerkmale
Für Einbauhöhen von 3 - 8 Meter
Beinhaltet die Lizenzen: Objekt-Klassifikation, Zonen-Überwachung, Video Recording, Object List und Wireless
8 GB Interner Speicher
Farbe: Weiß
PoE

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Gehäuseart
	Innen

	Gehäusematerial
	Kunststoff

	Kameratyp
	Retail Intelligence, Transportation

	Stromversorgung
	PoE

	Temperaturbereich (Betrieb)
	0°C ~ +55°C

	Zertifizierungen
	FCC

	Funktionen
	

	Audiounterstützung
	Nein

	Bewegungsmelder
	Ja

	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)
	Ja

	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller-Nummer
	APS-180E-IO W KZRLW

	Serie
	APS

	Hersteller
	Xovis



Weitere Produktinformationen



Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen
