Ausschreibungstext



Artikelnummer
229174

Typ
F101-A XF P1377

Kurzbeschreibung
1/2,7" Netzwerk Ex Kamera, Tag/Nacht, 2592x1944, 3,9-10 mm, ATEX, IP66

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller
	AXIS



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	AXIS EX D CABLE GLAND M20 ARMORED
	Kabelverschraubung, Ex db/eb, für armierte Kabel, M20, 13,5-21mm, Messing vernickelt

	AXIS EX D CABLE GLAND M20 NON-ARMORED
	Kabelverschraubung, Ex d, für nicht armierte Kabel, M20, 6,5-14mm, Messing vernickelt

	AXIS FRONT GLASS PROTECTIVE FILM F101-A
	Frontglas Schutzfolie, für Axis F101-A, Schutz vor korrosiven Gasen, 5 Stück

	WALL MOUNT F101 XF
	Wandmontagearm, Edelstahl, für F101-A XF P1367



Empfehlungen

Dienstleistungen
	CON-BER-M
	2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras

	VIDEOR CON-KOMP
	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)

	VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera
	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera


