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Artikelnummer
229882

Typ
NDP-5523-Z20-P

Kurzbeschreibung
Netzwerk PTZ Dome, Tag/Nacht, 2560x1440@60fps, 20x,6,5.130mm hängend, PoE+, IK10, IP66

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller
	IQSIGHT



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	Bosch NDA-U-CMT
	Adapterplatte für Eckmontage für Bosch Kameras

	Bosch NDA-U-PA0
	Anschlussbox, Hängemontage für Bosch Autodome, ohne Netzteil, IP66

	Bosch NDA-U-PMAL
	Mastadapter universal, für Bosch Kameras, groß, weiß

	Bosch NDA-U-PMT
	Deckenmontageset für Bosch Dome, Hängemontage, 31cm

	Bosch NDA-U-PSMB
	Aufbaugehäuse, für Bosch Kameras klein

	Bosch NDA-U-RMT
	Halterung, Brüstungsmontage, hängend, für Bosch Kameras

	Bosch NDA-U-WMP
	Montageplatte, für Wandmontage für Bosch Flexidomes, Autodomes

	Bosch NDA-U-WMT
	Wandarm für Hängemontage für Bosch Domes

	Bosch NPD-6001B
	HighPoE Midspan, 60W 1 Port,, für Bosch MIC 7000 ohne Strahler, Autodome 7000

	Bosch UPA-2450-50
	Netzgerät, 24VAC, 50VA, Eingang 220VAC/50Hz, für Innen



Empfehlungen
	SeeEyes SC-IPM07PRO
	7" (17,8cm) Testmonitor, Touch, IP, HD/3G/EX-SDI, TVI, CVI, AHD, Composite, HDMI



Dienstleistungen
	EWE-AD5HD-IW
	Garantieerweiterung, um 12 Monate, für Bosch Autodome IP 5000HD


