Ausschreibungstext



Artikelnummer
228824

Typ
DS-2DF8C842IXS-AELW(T2)

Kurzbeschreibung
Netzwerk PTZ Dome, Tag/Nacht, 3840x2160@30fps, 7,5-315mm, 42x, Tracking, Infrarot, IP67

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller
	Hikvision



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	DS-1604ZJ-BOX-P
	Wandhalterung, Aluminium, silbergrau, Anschlussbox, für Hikvision Domes

	DS-1604ZJ-Corner-P
	Eckhalterung, Aluminium, silbergrau, für Hikvision, 206,8x261,8x465mm

	DS-1604ZJ-P
	Halterung, Wandmontage, silbergrau, für Hikvision PTZ Domes

	DS-1604ZJ-Pole-P
	Halterung, Mastmontage, Aluminium, hängend, grau, Anschlussbox, für Hikvision

	DS-1662ZJ-P
	Halterung, Decke, Aluminium, grau, 116,5x500mm, für Hikvision Domes

	Hikvision DS-1604ZJ-BOX-CORNER-P
	Halterung, Eckmontage, Aluminium, Stahl, silbergrau, für Hikvision Domes

	Hikvision DS-1604ZJ-BOX-POLE-P
	Halterung, Mastmontage, Aluminium, Stahl, silbergrau, 222x139,3x422mm

	Hikvision DS-1619ZJ-HP2
	Halterung, Schwanenhals, Stahl, silbergrau, für Hikvision Domes

	Hikvision DS-1660ZJ-P
	Halterung, Brüstung, Aluminium, 180x950x800mm, silbergrau, für Hikvision Dome

	Hikvision DS-1661ZJ-P
	Halterung, Decke, Aluminium, grau, 116,5x200mm, für Hikvision Domes

	Hikvision DS-1663ZJ-P
	Deckenhalterung, Aluminium, silbergrau, für Hikvision Domes

	Hikvision DS-1667ZJ-P
	Hängemontagearm, Decke, silbergrau, für Hikvision Domes



Empfehlungen

Dienstleistungen
