Ausschreibungstext



Artikelnummer
228829

Typ
Hikvision DS-2TD2137-4/PY(O-STD)

Kurzbeschreibung
Wärmebild Netzwerk Kamera, 4mm, 384x288, 25fps, H.265, IP66, 24VAC, PoE, Korrosion

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Farbe (Gehäuse)
	weiß

	Gehäuseart
	Außen

	Gehäusematerial
	keine Angabe

	Kameratyp
	Anti-Korrosion

	Leistungsaufnahme
	5 W

	Montageart
	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage

	Schutzart
	IP67

	Stromversorgung
	12VDC, PoE

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-40°C ~ +65°C

	Thermische Auflösung
	384x288

	Kamera
	

	System
	Wärmebild

	Funktionen
	

	Audiounterstützung
	Ja

	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)
	Ja

	Detektionsreichweite (m)
	360 m

	Interner-Speicher
	microSD-Kartenslot

	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
	

	Alarmeingänge
	2

	Steuer-Schnittstellen
	Ethernet, RS-485

	Objektiv
	

	Bildwinkel horizontal
	90°

	Bildwinkel vertikal
	65,3°

	Brennweite
	4,4 mm

	Objektiv Typ
	Festbrennweite

	Video
	

	Bildübertragungsrate max.
	25 fps

	Videokompression
	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG

	Produktkennzeichnungen
	

	EAN/GTIN
	6941264077930

	Hersteller-Nummer
	305401103

	Serie
	Hikvision Thermal,Hikvision DeepinView

	Hersteller
	Hikvision



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	Hikvision DS-1275ZJ-Y
	Adapter, Mastmontage, für Hikvision Kameras, korrosionsbeständig



Empfehlungen

Dienstleistungen
