Ausschreibungstext



Artikelnummer
234856

Typ
AXIS W101 BODY WORN CAMERA BLACK

Kurzbeschreibung
Body Worn Kamera, 1080p, WDR, Mikrofon, Bluetooth, GNSS, Akku, IP67, USB-C, Schwarz

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Produktkennzeichnungen
	

	EAN/GTIN
	7331021075436

	Hersteller
	AXIS



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	AXIS BODY WORN LIVE
	Axis Body Worn Live-Lizenz, Streaming live, gültig für 1 Jahr, E-Lizenz

	AXIS TW1100 CLIP MOUNT 5P
	Klemmhalterung, für AXIS W100 Body Worn Kamera, 5 Stück

	AXIS TW1101 MOLLE MOUNT 5P
	MOLLE-Halterung, für AXIS W100 Body Worn Kamera, 5 Stück

	AXIS TW1103 CHEST HARNESS MOUNT 5P
	Brustgeschirr-Halterung, für AXIS W100 Body Worn Kamera, 5 Stück

	AXIS TW1104 MAGNET MOUNT 5P
	Magnethalterung, Axis Body Worn Kamera Klick-Fast Adapter, 5 Stück

	AXIS TW1105 HARNESS CENTER MOUNT 5P
	Brustgeschirr-Halterung, für AXIS W101 Body Worn Kamera, 5 Stück

	AXIS TW1200 BW MINI BULLET SENSOR
	Sensor Objektiv Einheit, für AXIS W100 Body Cam, Picatinny kompatibel, 2,1mm, 1080p, IP67

	AXIS TW1201 BW MINI CUBE SENSOR BLACK
	Sensor Objektiv Einheit, für AXIS W100 Body Cam, diskret, 1920x1080, 2,1mm, schwarz

	AXIS TW1201 BW MINI CUBE SENSOR WHITE
	Sensor Objektiv Einheit, für AXIS W100 Body Cam, diskret, 1920x1080, 2,1mm, weiß

	AXIS TW1904 BODY WORN MOUNT FLIGHT
	Axis Body Worn Demo Kit: 1x AXIS TW1101, 1x AXIS TW1102, 1x AXIS TW1103

	AXIS W400 BODY WORN ACTIVATION KIT
	Kit zur automatischen Aktivierung von Body Worn-Kameras

	AXIS W800 SYSTEM CONTROLLER
	System Controller, für Axis Body Worn Kameras, zur Anbindung an Managementsyteme



Empfehlungen

Dienstleistungen
	CON-BER-M
	2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras

	VIDEOR CON-KOMP
	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)


