Ausschreibungstext



Artikelnummer
238806

Typ
Bosch NDP-7604-Z12L

Kurzbeschreibung
Netzwerk PTZ Dome, Tag/Nacht, 8MP@30fps,12x,9,3-111,6mm klar, IVA, IR, IP66, Außen

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Vandalismusgeschützt
	Ja

	Beleuchtung
	Infrarot

	Farbe (Gehäuse)
	weiß

	Farbe (Kuppel)
	klar

	Gehäuseart
	Außen

	Gehäusematerial
	Aluminium

	Power over Ethernet
	IEEE 802.3bt

	Schutzart
	IP66

	Stromversorgung
	240VAC, PoE

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-40°C ~ +50°C

	Zertifizierungen
	IK10

	Kamera
	

	Auflösungsstandard
	8 MP

	Aufnahmesensor
	CMOS

	Chipgröße
	1"

	Lichtempfindlichkeit
	0,998 lx bei F2,8

	System
	True Day&Night

	Display / Darstellung
	

	Bildauflösung max.
	3840x2160

	Funktionen
	

	Audiounterstützung
	Ja

	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)
	Ja

	Drehbereich
	360 °

	Geschwindigkeit (Zielanfahrt)
	400 °/sec

	Interner-Speicher
	optional

	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
	

	Objektiv
	

	Brennweite
	9,3 - 111,6 mm

	Objektiv Typ
	Zoom

	Zoomfaktor (optisch)
	12

	Video
	

	Bildübertragungsrate max.
	30 fps

	Videokompression
	H.264, H.265, M-JPEG

	Produktkennzeichnungen
	

	EAN/GTIN
	4060039119926

	Hersteller-Nummer
	F.01U.389.326

	Serie
	Bosch AUTODOME 7100i

	Hersteller
	Bosch



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	Bosch NPD-9001-E
	HighPoE Midspan 90W IEEE802.3bt IP67



Empfehlungen
	Bosch MVC-IVA-IT
	Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Intelligent Tracking, Bosch IVA Pro

	Bosch MVC-IVA-TRA
	Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Traffic Pack, Bosch IVA Pro

	Bosch NDA-6090-PMA
	Mastadapter für bt Midspans outdoor

	Bosch NDA-7100-PEN
	Wandarm für Bosch AUTODOME 7100i

	Bosch NDA-7100-PENF
	Wandarm für Bosch AUTODOME 7100i inkl. Glasfaseranschluss

	Bosch NDA-7100-PIPE
	Rohrmontageflansch, für Bosch Autodome 7100i weiß, ohne Rohr

	Bosch NDA-7100-PIPEF
	Rohrmontageflansch, für Bosch Autodome 7100i GF-Anschluss, weiß, ohne Rohr

	Bosch NDA-PEND-WPLATE
	Montageplatte, für Wandmontage für Bosch AUTODOME 7100i

	Bosch NDA-U-CMT
	Adapterplatte für Eckmontage für Bosch Kameras

	Bosch NDA-U-PMAL
	Mastadapter universal, für Bosch Kameras, groß, weiß

	Bosch NDA-U-PMT
	Deckenmontageset für Bosch Dome, Hängemontage, 31cm

	Bosch NDA-U-RMT
	Halterung, Brüstungsmontage, hängend, für Bosch Kameras

	Bosch NDA-U-WMP
	Montageplatte, für Wandmontage für Bosch Flexidomes, Autodomes

	Bosch SD-064G
	SD Karte, 64GB, für Videoüberwachung

	Bosch SD-128G
	SD Karte, 128GB, für Videoüberwachung

	Bosch SD-256G
	SD Karte, 256GB, für Videoüberwachung



Dienstleistungen
