Ausschreibungstext



Artikelnummer
238933

Typ
Hikvision DS-2CD3786G2-IZS(2.7-13.5mm)(H)/eF/O-STD

Kurzbeschreibung
Netzwerk Varifokal Dome, Tag/Nacht, 8MP, 2,7-13,5mm, Infrarot, Alarm , Audio

Hauptmerkmale
Hochwertige Bildqualität mit einer Auflösung von 8 MP
Hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen dank DarkFighter-Technologie
Klare Bildgebung bei starkem Gegenlicht dank 120-dB-True-WDR-Technologie
Effiziente H.265+-Kompressionstechnologie
Fokus auf die Klassifizierung von Personen und Fahrzeugen auf Basis von Deep Learning
3D-DNR-Technologie liefert klare und scharfe Bilder
Motorisiertes Varioobjektiv für einfache Installation
Wasser- und staubgeschützt (IP66) sowie vandalismussicher (IK10)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Vandalismusgeschützt
	Ja

	Audiokompression
	G.711, G.722, G.726

	Beleuchtung
	Infrarot

	Farbe (Gehäuse)
	weiß

	Farbe (Kuppel)
	klar

	Gehäuseart
	Metall

	Gehäusematerial
	Metall

	Kameratyp
	Domekamera

	Leistungsaufnahme
	12,9 W

	Montageart
	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage

	ONVIF
	ja

	Power over Ethernet
	IEEE 802.3af

	Schutzart
	IP66

	Stromversorgung
	12VDC, PoE

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-30°C - 60°C

	Wide Dynamic Range (WDR)
	120dB

	Kamera
	

	Gegenlichtkompensation
	Ja

	Low Speed Shutter
	Ja

	Auflösungsstandard
	8 MP

	Aufnahmesensor
	CMOS

	Chipgröße
	1/1,8"

	Lichtempfindlichkeit
	0,003 Lux

	System
	True Day&Night

	Tag-/Nacht-Umschaltung
	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

	Display / Darstellung
	

	Bildauflösung max.
	3840x2160

	Funktionen
	

	Audiounterstützung
	Ja

	Bewegungsmelder
	Ja

	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)
	Ja

	Interner-Speicher
	microSD-Karte

	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
	

	Alarmeingänge
	1

	Steuer-Schnittstellen
	Infrarot

	Objektiv
	

	Bildwinkel horizontal
	108°

	Bildwinkel vertikal
	58°

	Brennweite
	2,7 - 13,5 mm

	Objektiv Typ
	Varifokal

	Video
	

	Bildübertragungsrate max.
	30 fps

	Videokompression
	H.264, H.265

	Produktkennzeichnungen
	

	EAN/GTIN
	6942160411866

	Hersteller-Nummer
	311323519

	Serie
	AcuSense

	Hersteller
	Hikvision



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	Hikvision DS-1227ZJ-DM37
	Gehäuse, Deckeneinbau, Stahl, Kunststoff, weiß, 225x98,2mm, für Hikvision Domes

	Hikvision DS-1250ZJ
	Regenschutz, Dach, für Hikvision Domes, weiß

	Hikvision DS-1275ZJ-SUS
	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras

	Hikvision DS-1276ZJ-SUS
	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras

	Hikvision DS-1471ZJ-155
	Deckenhalterung, Aluminium, weiß, 150x565mm, für Hikvision Domes

	Hikvision DS-1473ZJ-155
	Halterung, Wandmontage, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes

	Hikvision DS-1473ZJ-155B
	Halterung, Wandmontage, Anschlussbox, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes

	Hikvision DS-1475ZJ-SUS
	Mastmontage Adapter, Edelstahl, für Hikvision Kameras

	Hikvision DS-1476ZJ-SUS
	Eckmontage Adapter, weiß, für Hikvision Kameras



Empfehlungen

Dienstleistungen
