Ausschreibungstext



Artikelnummer
238972

Typ
Hikvision DS-2CE76D0T-LPFS(2.8mm)(O-STD)

Kurzbeschreibung
HD Fix Dome, Tag/Nacht, 2,8mm, 5MP, Infrarot,

Hauptmerkmale
Hohe Bildqualität mit 2 MP, 1920×1080 Auflösung
2,8 mm, 3,6 mm Festbrennweite
Bis zu 20 m IR-Abstand für helle Nachtaufnahmen
Bis zu 20 m Weißlichtabstand für helle Nachtaufnahmen
Hohe Audioqualität mit Audio über Koaxialkabel, integriertes Mikrofon
Ein Anschluss für vier umschaltbare Signale (TVI/AHD/CVI/CVBS）
Smart-Hybrid-Licht, optimieren Sie Ihre Sicherheit mit flexiblen Beleuchtungsoptionen

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Heizung
	Nein

	Lüfter
	Nein

	Beleuchtung
	Infrarot, Weißlicht

	Farbe (Gehäuse)
	Weiß

	Farbe (Kuppel)
	klar

	Gehäuseart
	Kunststoff

	Gehäusematerial
	Kunststoff

	Kameratyp
	Domekamera

	Leistungsaufnahme
	3,3 W

	Montageart
	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage

	ONVIF
	nein

	Power over Ethernet
	nein

	Stromversorgung
	12VDC

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-40°C - 60°C

	Wide Dynamic Range (WDR)
	DWDR

	Kamera
	

	Gegenlichtkompensation
	Ja

	Low Speed Shutter
	Ja

	Aufnahmesensor
	CMOS

	Lichtempfindlichkeit
	0,01 Lux

	System
	Farbe, schwarz/weiß, True Day&Night

	Tag-/Nacht-Umschaltung
	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

	Display / Darstellung
	

	Bildauflösung max.
	1920x1080

	Funktionen
	

	Audiounterstützung
	Ja

	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)
	Ja

	Drehbereich
	360 °

	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
	

	Ethernet Schnittstelle
	nein

	Steuer-Schnittstellen
	Hikvision-C

	Videoausgänge
	AHD, CVI

	Objektiv
	

	Bildwinkel horizontal
	101°

	Bildwinkel vertikal
	56°

	Brennweite
	2,8 mm

	Objektiv-Mount
	M12

	Objektiv Typ
	Festbrennweite

	Produktkennzeichnungen
	

	EAN/GTIN
	6931847166878

	Hersteller-Nummer
	300615438

	Hersteller
	Hikvision



Weitere Produktinformationen



Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen
