Ausschreibungstext



Artikelnummer
239476

Typ
Ajax DoorProtect Plus black

Kurzbeschreibung
Türkontaktsensor mit Beschleunigungssensor drahtlos, bis 1200m IP50, schwarz

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Reichweite
	1.200 m

	Schutzart
	IP50

	Stromversorgung
	Batterie CR123 3V

	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller-Nummer
	38100.21.BL1

	Serie
	Ajax Baseline

	Hersteller
	Ajax



Weitere Produktinformationen



Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen
