Ausschreibungstext



Artikelnummer
239480

Typ
Ajax GlassProtect black

Kurzbeschreibung
Glasbruchsensor mit Mikrofon drahtlos, bis 9m, 180° IP50, schwarz

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Reichweite
	9 m

	Schutzart
	IP50

	Stromversorgung
	Batterie CR123 3V

	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller-Nummer
	38108.05.BL1

	Serie
	Ajax Baseline

	Hersteller
	Ajax



Weitere Produktinformationen



Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen
