Ausschreibungstext



Artikelnummer
239482

Typ
Ajax MotionProtect black

Kurzbeschreibung
IR-Bewegungsmelder drahtlos, bis zu 12m, 88,5° Erfassungswinkel schwarz

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Reichweite
	12 m

	Schutzart
	IP50

	Stromversorgung
	Batterie CR123 3V

	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller-Nummer
	38194.09.BL1

	Serie
	Ajax Baseline

	Hersteller
	Ajax



Weitere Produktinformationen



Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen
