Ausschreibungstext



Artikelnummer
239485

Typ
Ajax MotionProtect Plus white

Kurzbeschreibung
IR-Bewegungsmelder mit K-Band-Mikrowellensensor drahlos, 12m, 88,5° Erfassungswinkel, manipulationssicher, IP50, weiß

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Reichweite
	12 m

	Schutzart
	IP50

	Stromversorgung
	Batterie CR123 3V

	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller-Nummer
	38198.02.WH1

	Serie
	Ajax Baseline

	Hersteller
	Ajax



Weitere Produktinformationen



Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen
