Ausschreibungstext



Artikelnummer
239499

Typ
Ajax KeyPad Plus black

Kurzbeschreibung
Funk-Touch Bedienelement mit Kartenleseeinheit für die Steuerung von Ajax Sicherheitssystemen, kabellos, schwarz

Hauptmerkmale
Authentifizierung über Pass, Tag, Code

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Farbe (Gehäuse)
	schwarz

	Stromversorgung
	Batterie

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-10 °C - 40 °C

	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller-Nummer
	38252.83.BL1

	Serie
	Ajax Baseline

	Hersteller
	Ajax



Weitere Produktinformationen



Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen
