Ausschreibungstext



Artikelnummer
241960

Typ
Ajax SpeakerPhone black

Kurzbeschreibung
Sprachmodul für Alarmverifikation, Jeweller und Wings Protokoll, 10 m Reichweite, schwarz

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Farbe (Gehäuse)
	schwarz

	Installationsort
	Indoor

	Schutzart
	IP50

	Stromversorgung
	Batterie CR123 3V

	Temperaturbereich (Betrieb)
	0 °C - 40°C

	Produktkennzeichnungen
	

	EAN/GTIN
	4823114015694

	Hersteller-Nummer
	87531.180.BL1

	Serie
	Ajax Baseline

	Hersteller
	Ajax



Weitere Produktinformationen



Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen
