Ausschreibungstext



Artikelnummer
217710

Typ
ComNet CNFE4SMS

Kurzbeschreibung
Fast Ethernet Switch, Self Managed, 4xRJ45 10/100Mbps

Hauptmerkmale
ComFit Gehäuse: für Rack-Montage oder Stand-Alone
Temperaturbereich: -40+75°C
Sperrung der internen Kommunikation durch Dip-Switch
Bei Verwendung in C1, C2 oder C3 Rack
Netzteil im Lieferumfang enthalten

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller-Nummer
	CNFE4SMS

	Hersteller
	ComNet



Weitere Produktinformationen



Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen
