Ausschreibungstext



Artikelnummer
243621

Typ
AMG Systems AMG150-4GBT-4GAT-P480

Kurzbeschreibung
Industrieller PoE-Injektor 8x 10/100/1000Base-T(x) RJ45, 4x 60/90W PoE 802.3bt, 4x 30W PoE 802.3at, DIN Rail

Hauptmerkmale
8 x 10/100/1000Base-T(x) RJ45 (Eingang)
4 x 10/100/1000Base-T(x) RJ45 mit 802.3bt 60/90W PoE (Ausgang)
4 x 10/100/1000Base-T(x) RJ45 mit 802.3at 30W PoE (Ausgang)
52-56VDC Eingangsspannung
Hutschienen- oder Wandmontage, -40°C bis +75°C
Made in UK

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-40°C ~ +70°C

	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
	

	PoE-Standard
	PoE+ (IEEE802.3at), PoE++ (IEEE 802.3bt)

	Netzwerk
	

	Gigabit Support
	Ja

	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller-Nummer
	AMG150-4GBT-4GAT-P480

	Serie
	AMG150

	Hersteller
	AMG



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	AMG Systems AMG2034
	Baugruppenträger für AMG Hutschienengeräte, ausziehbar, 4HE, 19" Schrankeinbau

	AMG Systems AMG2034-12-RP-AA
	Baugruppenträger für AMG Hutschienengeräte, ausziehbar, 4HE, 19", 90-264VAC IEC

	AMG Systems AMG2034-12-RP-AD
	Baugruppenträger für AMG Hutschienengeräte, ausziehbar, 4HE, 19", 90-264VAC IEC

	AMG Systems AMG2034-12-RP-DD
	Baugruppenträger für AMG Hutschienengeräte, ausziehbar, 4HE, 19", 2 x 12VDC

	AMG Systems AMG2034-1256-DD
	Baugruppenträger für AMG Hutschienengeräte, ausziehbar, 4HE, 19", 1 x 12VDC, 1 x 56VDC

	AMG Systems AMG2034-1256-RP-AD
	Baugruppenträger für AMG Hutschienengeräte, ausziehbar, 4HE, 19", 1 x 12VDC, 1 x 56VDC

	AMG Systems AMG2034-56-RP-AA
	Baugruppenträger für AMG Hutschienengeräte, ausziehbar, 4HE, doppel redundante 56VDC 1000W Netzteile integriert, 10 x 56VDC Anschlüsse

	AMG Systems AMG2034-56-RP-AD
	Baugruppenträger für AMG Hutschienengeräte, ausziehbar, 4HE, 19", 10 x 56VDC

	AMG Systems AMG2034-56-RP-DD
	Baugruppenträger für AMG Hutschienengeräte, ausziehbar, 4HE, 19", 10 x 56VDC

	AMG Systems AMG2035
	90-Grad-DIN-Schienen-Wandhalterung mit Verlängerung, Montage für eine oder zwei Geräte

	AMG Systems AMGMNT-MAG-06
	Magnetischer Montagesatz für AMG Geräte, enthält 6x Magnete, 6x M3 x 8 CSK Pozi Montageschrauben & 2 x Magnet Montageklammern

	AMG Systems AMGPSU-I48-P480A
	52VDC, 480W (9,2 A), industrielles Hutschienennetzteil, -40°C to +70°C, (Einstellbar 48-55 VDC)

	AMG Systems AMGPSU-I48-P480A-IEC
	Hutschienennetzteil, industriell, IEC Buchse, 52VDC, 480W (9,2A)

	AMG Systems AMGPSU-I48-P480A-K
	52VDC, 480W (9,2A) industrielles Hutschienennetzteil, inklusive EU Netzkabel



Empfehlungen

Dienstleistungen
