Ausschreibungstext



Artikelnummer
215351

Typ
2N SIP Speaker, Wall Mounted - white

Kurzbeschreibung
Netzwerk Lautsprecher, aktiv, max 14W, Mono, SIP, Wand Montage, weiß, 12VDC, PoE

Hauptmerkmale
Aktiver IP-Lautsprecher
Integrierter 14W Leistungsverstärker
Zweiter passiver Lautsprecher anschließbar
Verschieden Broadcast Zonen im System möglich
Umfassendes Softwarepaket erhältlich
Über SIP-Protokoll im Netzwerk adressierbar
Stromversorgung: PoE und 12VDC
Schnelle und einfache Installation
Gehäusefarbe: weiß

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Mikrofon
	Nein

	Stromversorgung
	12VDC, PoE

	Temperaturbereich (Betrieb)
	0°C ~ +40°C

	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
	

	Produktkennzeichnungen
	

	EAN/GTIN
	8595159508177

	Hersteller-Nummer
	914421W

	Serie
	2N SIP Audio Systems

	Hersteller
	2N

	Audio
	

	Lautsprecher
	14W

	VoIP Signalisierung
	SIP



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	AXIS C1410 NETWORK MINI SPEAKER
	Netzwerk Lautsprecher, 7W, 90dB, SIP, Mikrofon, Innen, PIR-Melder, IP40, PoE



Empfehlungen
	2N Mobility Extension License
	Mobility Extension Lizenz, 8 User, für 2N VoiceBlue Next

	2N SIP Audio Ext. Mic Stereo
	Mikrofon, omnidirektional, Stereo, 3,5mm Klinke, für 2N SIP Speaker Horn



Dienstleistungen
	2N Mobility Extension License
	Mobility Extension Lizenz, 8 User, für 2N VoiceBlue Next


