Ausschreibungstext



Artikelnummer
244884

Typ
Ajax IndoorCam black

Kurzbeschreibung
WLAN-Kamera 4MP, H.264 IR, KI, schwarz, innen

Hauptmerkmale
4 MP CMOS-Sensor
Zwei-Wege-Kommunikation
Bewegungserkennung
Objekterkennung durch KI
Intelligente IR-Beleuchtung bis zu 8 m
Visuelle Verifizierung von Ajax Alarmen
Mikrofon

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Beleuchtung
	Infrarot

	Farbe (Gehäuse)
	schwarz

	Gehäuseart
	Innen

	Gehäusematerial
	Kunststoff

	ONVIF
	ONVIF Profile S

	Schutzart
	IP20

	Stromversorgung
	12-24VDC

	Temperaturbereich (Betrieb)
	0 °C - 40 °C

	Wide Dynamic Range (WDR)
	HDR

	Kamera
	

	Auflösungsstandard
	4 MP

	Aufnahmesensor
	CMOS

	Display / Darstellung
	

	Bildauflösung max.
	2688x1520

	Objektiv
	

	Bildwinkel horizontal
	110°

	Bildwinkel vertikal
	60°

	Video
	

	Videokompression
	H.264

	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller-Nummer
	111567.303.BL1

	Serie
	Ajax Baseline

	Hersteller
	Ajax



Weitere Produktinformationen



Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen
