Ausschreibungstext



Artikelnummer
246594

Typ
AJAX Ajax 16-Kanal NVR DC black

Kurzbeschreibung
Netzwerk Video Rekorder, 16-Kanal, DC-Netzteil, 9-16V ohne Festplatte, schwarz

Hauptmerkmale
HDD nicht im Lieferumfang
Sofortige Alarmverifizierung in hoher Auflösung
Einstellbare Bewegungserkennung für Kameras
Anpassbare virtuelle Videowand
Schnelle Archivsuche mit Dual-Stream-Technologie
Statusmeldungen der Festplatte via App
SmartBracket-Halterung mit Sabotagekontakt
Fernsteuerung und Konfiguration via App

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	HDD Slots Anzahl
	1

	Leistungsaufnahme
	24 W

	ONVIF
	ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

	Stromversorgung
	9-15 VDC

	Temperaturbereich (Betrieb)
	0 °C - 40 °C

	Aufzeichnung
	

	Auflösung Aufzeichnung (max)
	bis zu 8 MP

	Festplattenkapazität max
	16 TB

	Festplattenkapazität verbaut
	0 TB

	Funktionen
	

	Remote-Zugriff
	ja

	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
	

	Anzahl IP-Kanäle
	16

	Video
	

	Videokompression
	H.264, H.265

	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller-Nummer
	127057.122.BL

	Serie
	Ajax Baseline

	Hersteller
	Ajax



Weitere Produktinformationen



Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen
