Ausschreibungstext



Artikelnummer
246891

Typ
Hikvision DS-D5227F3-1P0SV/D

Kurzbeschreibung
27-Zoll-VA-Display, 1920x1080 Auflösung, integrierter 16 Kanal Video Decoder, 178° Blickwinkel, 60Hz, 300 nits, HDMI

Hauptmerkmale
Auflösung 1920 x 1080 (Seitenverhältnis 16:9)
Unterstützt die Videocodecs H.265, H.264, MPEG-4 und MJPEG
Unterstützt PS und RTP (H.265, H.264, MJPEG, MPEG-2-TS)
Maximal 16 Kanäle für die Videodekodierung
1-Bildschirm-Layout unterstützt max. 32 MP
Unterstützt die Kameraprotokolle ONVIF und RTSP
Doppelte Schnittstelle mit HDMI, USB 2.0 und RJ45
Unterstützt lokale Benutzeroberfläche und Web-Benutzeroberfläche

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Anwendungsmöglichkeiten
	24/7

	Farbe (Gehäuse)
	schwarz

	Gehäusematerial
	Kunststoff

	Leistungsaufnahme
	36 W

	Stromversorgung
	12VDC

	Display / Darstellung
	

	Betrachtungswinkel horizontal
	178 °

	Betrachtungswinkel vertikal
	178 °

	Bildschirmdiagonale (cm)
	68,6

	Bildschirmdiagonale (Zoll)
	27 "

	Helligkeit (typisch)
	300 cd/m²

	Hintergrundbeleuchtung
	LED

	Kontrastverhältnis (typisch)
	1300:1

	Reaktionszeit (typisch)
	14 ms

	Seitenverhältnis
	16:9

	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
	

	Ethernet Schnittstelle
	10/100/1000Mbps

	Steuer-Schnittstellen
	Ethernet

	Videoeingänge
	HDMI

	Video
	

	Maximale Bildauflösung (HV)
	1920x1080

	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller-Nummer
	317500715

	Hersteller
	Hikvision



Weitere Produktinformationen



Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen
