Ausschreibungstext



Artikelnummer
246905

Typ
Hikvision DS-7616NXI-K2(E)

Kurzbeschreibung
Netzwerk Video Rekorder, 16 IP Kanäle, AcuSense, AcuSearch, 2x SATA, H.265+

Hauptmerkmale
Nutzen Sie die AcuSense-Technologie von Hikvision, um den manuellen Aufwand und die Sicherheitskosten zu minimieren
Effiziente Wiedergabe mit der AcuSearch-Technologie
Präziser Perimeterschutz reduziert Fehlalarme effektiv
Automatische Verbindung und Konfiguration der Kameras
Bis zu 16 IP-Kamera-Eingänge
Videoformate H.265+/H.265/H.264+/H.264
Dekodierungskapazität von bis zu 3 Kanälen mit 12 MP oder 5 Kanälen mit 8 MP oder 10 Kanälen mit 4 MP oder 16 Kanälen mit 2 MP
Eingangsbandbreite von bis zu 160 Mbit/s

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
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