Ausschreibungstext



Artikelnummer
246909

Typ
Hikvision DS-7732NXI-K4(E)

Kurzbeschreibung
Netzwerk Video Rekorder, 32 IP Kanäle, AcuSense, AcuSearch, 4x SATA, H.265+

Hauptmerkmale
Lüfter mit automatischer Drehzahlregelung sind auf leisen Betrieb und Energieeinsparung ausgelegt
Einsatz der Hikvision AcuSense-Technologie zur Minimierung des manuellen Aufwands und der Sicherheitskosten
Effiziente Wiedergabe mit AcuSearch-Technologie
Präziser Perimeterschutz reduziert Fehlalarme effektiv
Automatische Verbindung und Konfiguration von Kameras
Bis zu 32 IP-Kamera-Eingänge
Videoformate H.265+/H.265/H.264+/H.264
Dekodierungskapazität von bis zu 3 Kanälen mit 12 MP, 5 Kanälen mit 8 MP, 10 Kanälen mit 4 MP oder 20 Kanälen mit 2 MP
Eingangsbandbreite von bis zu 256 Mbit/s
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