Ausschreibungstext



Artikelnummer
246959

Typ
Hikvision DS-2CE19K0T-LXTSZ(2.7-13.5mm)(O-STD)

Kurzbeschreibung
Analog Turbo HD Bullet Kamera, 3K CMOS, 2,7-13,5mm. Mic, Weißlicht, IR, IP67

Hauptmerkmale
Hochwertige Bildqualität mit einer Auflösung von 3K (2960 × 1665)
Smart-Hybrid Light – optimieren Sie Ihre Sicherheit mit flexiblen Beleuchtungsoptionen
Varioobjektiv von 2,7 mm bis 13,5 mm
Bis zu 60 m Reichweite mit Weißlicht und 60 m mit IR-Licht für helle Nachtaufnahmen
Aktives Blitzlicht und akustischer Alarm zur Abschreckung von Eindringlingen
Hochwertige Audioqualität über Koaxialkabel, integriertes Mikrofon und integrierten Lautsprecher
Echtzeitkommunikation über integrierte Zwei-Wege-Audiofunktion
Wasser- und staubgeschützt (IP67)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Beleuchtung
	Infrarot, Weißlicht

	Farbe (Gehäuse)
	weiß

	Gehäuseart
	Kunststoff, Metall

	Gehäusematerial
	Kunststoff, Metall

	Kameratyp
	Bulletkamera

	Leistungsaufnahme
	11,8 W

	Montageart
	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage

	Schutzart
	IP67

	Stromversorgung
	12VDC

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-40°C - 60°C

	Wide Dynamic Range (WDR)
	DWDR

	Kamera
	

	Gegenlichtkompensation
	Ja

	Low Speed Shutter
	Nein

	Aufnahmesensor
	CMOS

	Lichtempfindlichkeit
	0,01 Lux

	System
	True Day&Night

	Tag-/Nacht-Umschaltung
	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

	Display / Darstellung
	

	Bildauflösung max.
	2960x1664

	Funktionen
	

	Audiounterstützung
	Ja

	Bewegungsmelder
	Ja

	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)
	Ja

	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
	

	Steuer-Schnittstellen
	Hikvision-C

	Objektiv
	

	Bildwinkel horizontal
	98°

	Bildwinkel vertikal
	52°

	Brennweite
	2,7 - 13,5 mm

	Objektiv Typ
	Varifokal (motorisiert)

	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller-Nummer
	327802007

	Hersteller
	Hikvision



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	Hikvision DS-1260ZJ
	Anschlussbox, Aluminium, weiß, 88,5mm, für Hikvision Kameras

	Hikvision DS-1275ZJ-S-SUS
	Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras

	Hikvision DS-1275ZJ-SUS
	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras

	Hikvision DS-1276ZJ-SUS
	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras

	Hikvision DS-1280ZJ-S
	Anschlussbox, Aluminium, weiß,



Empfehlungen

Dienstleistungen
