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Artikelnummer
246927

Typ
Hikvision DS-2CD2146G3-IPTRZS2UY(2.8/4mm)/eF/

Kurzbeschreibung
Netzwerk Mini PTRZ Dome Kamera, 4MP, 2,8/4mm, AcuSense 3.0, DarkFighter, Infrarot, Mic, IP67, IK10, weiß

Hauptmerkmale
Motorisierte Schwenk-, Neige-, Dreh- und Zoomfunktionen für einfache Installation und Überwachung
2,8/4 mm in einem Objektiv, varifokales Objektiv
Hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen dank „Powered by DarkFighter“
Personen- und Fahrzeugklassifizierung auf Basis von Deep Learning
Kristallklarer Ton mit Arrayed Dual-Mic (nur -2U)
Klare Bildgebung bei starkem Gegenlicht dank 130 dB True-WDR-Technologie
Effiziente H.265+-Kompressionstechnologie
Wasser- und staubgeschützt (IP67) sowie vandalismussicher (IK10)
Korrosionsbeständiges Design (NEMA 4X), höhere Zuverlässigkeit
Audio- und Alarmschnittstelle verfügbar (nur –S)
Umweltfreundliche und manipulationssichere Verpackung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller-Nummer
	311334683

	Hersteller
	Hikvision



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	Hikvision DS-1271ZJ-120-Y(O-STD)
	Deckenhalterung, für HIK Mini Dome Kameras, Aluminiumlegierung, weiß

	Hikvision DS-1272ZJ-120-Y(Black)(O-STD)
	Wandhalterung, für HIK Dome Kameras, Aluminiumlegierung, schwarz

	Hikvision DS-1272ZJ-120B-Y(O-STD)
	Wandhalterung, für HIK Mini Dome Kameras, Aluminiumlegierung, weiß

	Hikvision DS-1275ZJ-S-SUS
	Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras

	Hikvision DS-1275ZJ-SUS
	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras

	Hikvision DS-1276ZJ-SUS
	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras

	Hikvision DS-1280ZJ-DM46-Y(O-STD)
	Anschlussdose, Aluminiumlegierung, weiß

	Hikvision DS-1475ZJ-SUS
	Mastmontage Adapter, Edelstahl, für Hikvision Kameras

	Hikvision DS-1476ZJ-SUS
	Eckmontage Adapter, weiß, für Hikvision Kameras

	Hikvision DS-220AZJ-130-WA(O-STD)
	Wandhalterung

	Hikvision DS-220AZJ-145-WA(O-STD)
	Wandhalterung



Empfehlungen

Dienstleistungen
