Ausschreibungstext



Artikelnummer
244620

Typ
eneo VMD-FI4K27MC0A

Kurzbeschreibung
27" (69cm) LCD Monitor, metall, 4K UHD, 3840x2160, LED, USB, DisplayPort, 3x HDMI Eingang

Hauptmerkmale
Professioneller 27" (69cm) LCD Monitor
Maximale Auflösung 4K UHD 3840x2160 Pixel
LED Hintergrundbeleuchtung
Optimale Darstellung durch digitale 3D Filterung
und Rauschunterdrückung
Für Dauerbetrieb ausgelegt 24x7x365
Vielseitige Eingänge DisplayPort, HDMI
Lautsprecher integriert
Inklusive Standfuß
Metallgehäuse (für industriellen Einsatz geeignet)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Anwendungsmöglichkeiten
	24/7

	Abmessungen (BxHxT) (erweitert)
	616x374x56mm

	Befestigung
	VESA Standard 100x100mm

	Gewicht
	12 kg

	Energieeffizienzklasse
	F

	Farbe (Gehäuse)
	Schwarz

	Gehäusematerial
	Metall

	Leistungsaufnahme
	40 W

	Stromversorgung
	110-240VAC

	Display / Darstellung
	

	Betrachtungswinkel horizontal
	178 °

	Betrachtungswinkel vertikal
	178 °

	Bildschirmdiagonale (cm)
	69

	Bildschirmdiagonale (Zoll)
	27 "

	Anzeigen
	Anti-Glare-Display, Hard coating (3H), Haze: 25%

	Pixel Fehlerklasse
	ISO 13406-2, Klasse 2

	Helligkeit (typisch)
	240 cd/m²

	Hintergrundbeleuchtung
	LED

	Kontrastverhältnis (typisch)
	1000:1

	Reaktionszeit (typisch)
	5 ms

	Seitenverhältnis
	16:9

	Funktionen
	

	Kammfilter
	Ja

	Menüsprachen
	deutsch, englisch, französisch, italienisch, japanisch, spanisch

	Hinweise
	

	Bemerkung
	NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889

	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
	

	Übertragungstechnologie
	Display Port (DP), HDMI 2.0

	Videoeingänge
	3x HDMI 2.0, Display Port

	Lieferumfang
	

	Lieferumfang
	Betriebsanleitung,Netzkabel,Standfuß,HDMI Kabel

	Video
	

	Auflösung (erweitert)
	800x600,1024x768,1280x1024,1600x900,1920x1080,3840x2160

	Maximale Bildauflösung (HV)
	3840×2160

	Produktkennzeichnungen
	

	EAN/GTIN
	4260229840962

	Hersteller-Nummer
	244620

	Serie
	eneo Monitor

	Hersteller
	eneo



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	jetrics mount VM-UCWM20 Monitor Wandhalterung,
	Kompakte neigbare Wandhalterung, LCD Monitore, 23"bis 42", VESA Tragfähigkeit max. 25Kg

	jetrics mount VM-UTM10 Monitor Tischhalterung,
	Universal Tischhalterung für LCD Monitore, bis max. 45", VESA Tragfähigkeit max. 13Kg

	jetrics mount VM-UWM10 Monitor Wandhalterung,
	Universal Wandhalterung für LCD Monitore, bis max. 27", VESA Tragfähigkeit max. 15Kg

	jetrics mount VM-UWM30 Monitor Wandhalterung,
	Universal Wandhalterung für LCD Monitore, bis max. 43", VESA Tragfähigkeit max. 20Kg



Empfehlungen
	jetrics cable HDMI Kabel 1
	High Speed HDMI Kabel mit Ethernet 4K 60Hz, A-A St-St, 1m, schwarz

	jetrics cable HDMI Kabel 3
	High Speed HDMI Kabel mit Ethernet 4K 60Hz A-A St-St, 3m, schwarz

	jetrics cable HDMI Kabel 5
	HighSpeed HDMI Kabel mit Ethernet 4K 60Hz A-A St-St, 5m, schwarz



Dienstleistungen
