Ausschreibungstext



Artikelnummer
246208

Typ
AXIS A4611 NETWORK READER WITH KEYPAD

Kurzbeschreibung
RFID-Kartenleser, mit Tastatur

Hauptmerkmale
RFID-Kartenleser für sichere Zutrittssysteme
Komplette Schnittstelle für einen Zugang über IP
Intuitive Touch-Bedienung
Für die einfache Installation an Pfosten entwickelt
Vollständig in End-to-End-Lösungen von Axis integriert
Unterstützt RFID-Karten und -Schlüsselanhänger

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Gehäusefarbe
	Schwarz

	Leseverfahren
	13,56MHz

	Montageart Leser
	Aufputz

	Power over Ethernet
	IEEE 802.3af

	Schnittstelle Leser
	Netzwerk

	Schutzart
	IP54

	Stromversorgung
	12VDC, PoE

	Transpondertyp
	ISO 14443-A, Mifare Classic, Mifare DESFire EV2, Mifare DESFire EV3

	Produktkennzeichnungen
	

	EAN/GTIN
	7331021095069

	Hersteller-Nummer
	03503-001

	Serie
	Axis A46

	Hersteller
	AXIS



Weitere Produktinformationen



Zubehör
	AXIS T8006 PS12
	Netzteil, 12VDC / 2,33A, mit erweitertem Temperaturbereich, -40°C bis +75°C

	AXIS TA4601 SURFACE MOUNT
	Aufputz Montage Kit, für AXIS A4612

	AXIS TA4602 INSTALLATION BACK
	Unterputz Montage Kit, für AXIS A4612

	AXIS TA4711 ACCESS CARD 100 PCS
	MIFARE® DESFire® EV3 8K, RFID-Karte, 100er-Pack

	AXIS TA4712 KEY FOB 50 PCS
	MIFARE® DESFire® EV3 8K Schlüsselanhänger, 50er-Pack



Empfehlungen

Dienstleistungen
