Ausschreibungstext



Artikelnummer
246981

Typ
Ajax 16-Kanal NVR H2D16PAC black

Kurzbeschreibung
Netzwerk Video Rekorder, 16-Kanal, 4K, bis zu 2 Festplatten, bis zu 16 Port PoE, schwarz

Hauptmerkmale
HDD nicht im Lieferumfang
2x HDMI Anschluss mit 4K
bis zu 16 Port PoE
Sofortige Alarmverifizierung in hoher Auflösung
Einstellbare Bewegungserkennung für Kameras
Anpassbare virtuelle Videowand
Schnelle Archivsuche mit Dual-Stream-Technologie
Statusmeldungen der Festplatte via App
SmartBracket-Halterung mit Sabotagekontakt
Fernsteuerung und Konfiguration via App

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	HDD Slots Anzahl
	2

	Leistungsaufnahme
	25 W

	ONVIF
	ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

	Stromversorgung
	110-240VAC

	Temperaturbereich (Betrieb)
	0 °C - 40 °C

	Aufzeichnung
	

	Auflösung Aufzeichnung (max)
	bis zu 12 MP

	Festplattenkapazität max
	32 TB

	Festplattenkapazität verbaut
	0 TB

	Funktionen
	

	Remote-Zugriff
	ja

	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
	

	Anzahl IP-Kanäle
	16

	Videoausgänge
	1x HDMI

	Netzwerk
	

	Datendurchsatz (ausgehend)
	160 Mbps

	Video
	

	Videokompression
	H.264, H.265

	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller-Nummer
	140916.122.BL1

	Serie
	Ajax Baseline

	Hersteller
	Ajax



Weitere Produktinformationen



Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen
