Ausschreibungstext



Artikelnummer
246463

Typ
AXIS TU6004-E CABLE 20 M

Kurzbeschreibung
Verbindungskabel für modulare Kameras der AXIS F-Serie, 20m, schwarz

Hauptmerkmale
Für Haupteinheiten und Sensoren der 2. Generation
Für den Innen- und den Außenbereich zertifiziert
Biegeradius: 40 mm
Mit den Schutzklassen IP66/IP67/IP6K9K
1m, 8m, 20m, 30m

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller-Nummer
	03530-001

	Serie
	Axis Zubehör

	Hersteller
	AXIS



Weitere Produktinformationen
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Empfehlungen

Dienstleistungen
